| Конфигурация IP-адреса
| Необходимо настроить устройство на использование IP-адреса. Можно выбрать один из двух параметров: Получить IP-адрес автоматически. Этот параметр следует выбирать, если сеть использует сервер DHCP. Установить статический IP-адрес. Этот параметр следует выбирать, если сеть не использует сервер DHCP и необходимо ввести вручную IP-адрес и настройки маски подсети. Если вы сомневаетесь в выборе параметра, обратитесь к сетевому администратору. Обратите внимание: если выбран параметр “Получить IP-адрес автоматически”, устройство попытается получить IP-адрес от сервера DHCP. Если ему не удастся установить соединение с сервером DHCP из-за того, что сервер DHCP недоступен или параметры безопасности беспроводной сети настроены неправильно, устройство переключится на IP-адрес, генерируемый протоколом APIPA в диапазоне от 169.254.0.1 до 169.254.255.254.