| Metoda uwierzytelniania i tryb szyfrowania
| Większość sieci bezprzewodowych korzysta z pewnych ustawień bezpieczeństwa. Ustawienia bezpieczeństwa określają uwierzytelnianie (sposób, w jaki urządzenie przedstawia się sieci) oraz szyfrowanie (sposób szyfrowania danych przesyłanych w sieci). Jeśli opcje te nie zostaną prawidłowo określone podczas konfiguracji urządzenia bezprzewodowego, urządzenie nie będzie w stanie nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową. Dlatego też należy zachować ostrożność przy konfigurowaniu tych opcji. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jakie metody uwierzytelniania i szyfrowania są obsługiwane przez dane urządzenie bezprzewodowe.
| Metody uwierzytelniania
| System otwarty Urządzenia bezprzewodowe uzyskują dostęp do sieci bez uwierzytelniania. Klucz współdzielony (tylko tryb infrastrukturalny) Wszystkie urządzenia uzyskujące dostęp do sieci bezprzewodowej współdzielą poufny, ustalony z góry klucz. WPA/WPA2-PSK Wszystkie urządzenia uzyskujące dostęp do sieci bezprzewodowej współdzielą tajne, wstępnie ustalone hasło. Ta metoda uwierzytelniania umożliwia bezpieczną komunikację za pomocą silnej metody szyfrowania. Z protokołu WPA/WPA2-PSK można korzystać tylko w infrastrukturze sieci bezprzewodowej. LEAP (niedostępny w niektórych modelach) Protokół Cisco® LEAP wykorzystuje do uwierzytelniania identyfikator użytkownika i hasło. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (niedostępny w niektórych modelach) Protokół Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) wykorzystuje podczas uwierzytelniania identyfikator użytkownika i hasło. EAP-TLS (niedostępny w niektórych modelach) Protokół EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) wykorzystuje podczas uwierzytelniania identyfikator użytkownika i certyfikat klienta. Certyfikat serwera SSL można również zweryfikować za pomocą certyfikatu UC
| Wewnętrzne metody uwierzytelniania (niedostępny w niektórych modelach)
| Konieczne jest określenie jednej z wewnętrznych metod uwierzytelniania, zgodnej z wybraną. BRAK Protokół MS-CHAPv2 jest używany do dostarczania, a metoda EAP-FAST jest zgodna z metodą uwierzytelniania fazy drugiej. MS-CHAPv2 MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS. GTC GTC (Generic Token Card) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-FAST/PEAP. MS-CHAP MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-TTLS. CHAP CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-TTLS. PAP PAP (Password Authentication Protocol) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-TTLS.
| Metody szyfrowania
| Brak Nie jest używana żadna metoda szyfrowania. WEP (Wired Equivalent Privacy) Dane są przesyłane i odbierane za pośrednictwem bezpiecznego klucza wybranego przez użytkownika. TKIP Metoda TKIP usuwa przewidywalność, za pomocą której agresor mógłby wykorzystać słabszą stronę zabezpieczenia związaną z wykorzystaniem ręcznie przydzielanych kluczy WEP. Klucze TKIP są generowane automatycznie i są dłuższe od kluczy WEP. AES AES (Advanced Encryption Standard) to standard silnego szyfrowania autoryzowany przez stowarzyszenie Wi-Fi®. CKIP Oryginalny protokół spójności klucza dla protokołu LEAP firmy Cisco Systems, Inc.