| Configuration du certificat.
| Certificat client
| Sélectionnez le certificat client pour le protocole EAP-TLS. Veuillez configurer le certificat sur la page « Configurer certificat » du serveur web embarqué de votre appareil (il n’est pas nécessaire de sélectionner le certificat client lors de l’utilisation d’une autre méthode d’authentification que le protocole EAP-TLS).
| Vérification du certificat de serveur
| Sélectionnez la méthode de vérification du certificat de serveur (il ne vous est pas nécessaire de sélectionner la méthode de vérification lors de l'utilisation du protocole LEAP). Aucune vérification Le certificat de serveur est certifié sans aucune vérification. Cert. AC Le certificat de serveur émis par l’autorité de certification à l’aide du certificat AC installé au niveau de la machine. Veuillez d’abord configurer le certificat sur la page « Configurer certificat » du serveur web embarqué de votre appareil. Cert. AC + ID serveur Le certificat de serveur (émis par l’autorité de certification à l’aide du certificat AC installé au niveau de la machine) et le nom courant (ID du serveur) sont vérifiés. Veuillez d’abord configurer le certificat sur la page « Configurer certificat » du serveur web embarqué de votre appareil.
| ID serveur
| Saisissez l'ID serveur pour la vérification du certificat de serveur. L'ID serveur est le nom courant du certificat de serveur.
| Configuration du certificat
| Si vous utilisez un certificat client ou un certificat AC, veuillez d’abord configurer le certificat sur la page « Configurer certificat » du serveur web embarqué de votre appareil.