| Konfigurace síťového klíče (hesla)
| Zadejte příslušný síťový klíč a klepněte na tlačítko „Další“. Existují určitá pravidla pro každou metodu ověření.
| Otevřený systém/Sdílený klíč s protokolem WEP Tento klíč je 64bitová nebo 128bitová hodnota, která musí být zadána ve formátu ASCII nebo v hexadecimálním formátu. 64 (40) bitů ASCII: Používá 5 textových znaků, například „WSLAN“ (rozlišuje velká a malá písmena). 64 (40) bitů hexadecimální: Používá 10 číslic hexadecimálních dat, například „71f2234aba“. 128 (104) bitů ASCII: Používá 13 textových znaků, například „Wirelesscomms“ (rozlišuje velká a malá písmena). 128 (104) bitů hexadecimální: Používá 26 číslic hexadecimálních dat, například „71f2234ab56cd709e5412aa2ba“. WPA-PSK/WPA2-PSK a TKIP nebo AES Používá předsdílený klíč (PSK), který má délku 8 až 63 znaků.