| Configuração da Chave de Rede (Senha)
| Insira a chave de rede apropriada e clique em “Avançar”. Há regras para cada método de autenticação.
| Abra Sistema/Chave Compart. com WEP Esta chave tem valor de 64 ou 128 bits que deve ser inserido em formato ASCII ou hexadecimal. ASCII de 64 (40) bits: Usa cinco caracteres de texto, por exemplo, “WSLAN” (diferencia maiúsculas de minúsculas). Hexadecimal de 64 (40) bits: Usa dez dígitos de dados hexadecimais, por exemplo, “71f2234aba”. ASCII de 128 (104) bits: Usa 13 caracteres de texto, por exemplo, “Wirelesscomms” (diferencia maiúsculas de minúsculas). Hexadecimal de 128 (104) bits: Usa 26 dígitos de dados hexadecimais, por exemplo, “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK e TKIP ou AES Usa uma chave pré-compartilhada (PSK) com oito ou mais caracteres (no máximo, 63 caracteres.)