| Konfiguracija mrežnog ključa (Zaporka)
| Upišite odgovarajući mrežni ključ i kliknite na „Dalje”. Postoje neka pravila za svaki način autentifikacije.
| Otvori sustav/zajednički ključ pomoću WEP Ovaj ključ je 64-bitna ili 128-bitna vrijednost koja se mora unijeti u ASCII ili heksadecimalnom formatu. 64 (40) bitni ASCII: Koristi 5 tekstualnih znamenki, npr. „WSLAN” (raspoznaje mala i velika slova). 64 (40) bitni heksadecimalni: Koristi 10 znamenki heksadecimalnih podataka, npr. „71f2234aba”. 128 (104) bitni ASCII: Koristi 13 tekstualnih znamenki, npr. „Wirelesscomms” (raspoznaje mala i velika slova). 128 (104) bitni heksadecimalni: Koristi 26 znamenki heksadecimalnih podataka, npr. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP ili AES Koristi prethodni zajednički ključ (PSK) duljine od 8 do 63 znamenke.