| Sözlük
| 802.11b or 802.11g Kablosuz router olarak da bilinen bir erişim noktası kablosuz ağınızın kalbini oluşturur ve kendi güvenlik yapılandırmasını kontrol eder. Bir erişim noktası kullanıyorsanız bir altyapı modu ağınız bulunmaktadır. APIPA Otomatik Özel IP Adresi Verme (APIPA) özelliği, makineniz DHCP sunucusundan bir IP adresi alamadığında kullanılır. ASCII Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu (ASCII). Bir karakterin nümerik gösterimi. Örneğin, A harfi için ASCII kodu 65'tir. Kimlik Denetimi Yöntemi Ağınızda kullanılan kablosuz bağlantı kimlik denetimi türü Kanal Kablosuz ağ, kanallar kullanır. Her kanal önceden belirlenen bir aralıkta farklı radyo frekansları kullanır. Cihazlar kablosuz ağda ağ geçidi olarak görev yapan başka kablosuz erişim noktalarına bağlanmadıkça, kablosuz ağ içerisindeki tüm kablosuz cihazlar aynı kanalı kullanacaktır. DHCP Dinamik Host Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucusu IP adreslerini ağ cihazlarına dağıtır. DSL Dijital Kullanıcı Hattı (DSL)'e aynı zamanda ADSL veya xDSL de denmektedir. Hızlı bir internet bağlantısıdır. EAP Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) kablosuz ve kablolu ağlar için kimlik denetim çerçevesi sağlar. EAP, kablosuz veya kablolu ağa girmeden önce şirket ağlarındaki kullanıcıların kimliklerini doğrulayan RADIUS sunucusu kullanır. Ağ Kablosu (Ethernet Kablosu) Bu kablo, makinenizi kablolu ağınıza bağlamakta kullanılır. Ethernet kabloları RJ45 bağlayıcılar kullanır ve kablonun kendisi aynı zamanda düz kablo olarak bilinir. Ağ Geçidi Adresi Bir ağ geçidi adresi makinenizin farklı ağlardaki diğer cihazlarla bağlantı kurmasını sağlamaktadır. Genel olarak bir ağ geçidi adresi yapılandırmanız gerekmemektedir. HEX HEXADECIMAL'in kısaltması olan HEX, 0-9 rakamlarını ve A-F harflerini kullanan bir numaralandırma sistemidir. Altyapı Her cihaz merkezi erişim noktası aracılığıyla bağlantı kurmaktadır. En yaygın şekilde kullanılan kablosuz ağ tipidir. IP Adresi Ağ üzerindeki her cihaz tek ve benzeri olmayan bir adres kullanır. Bu adres IP adresi olarak bilinir ve manuel olarak girilmelidir veya DHCP sunucusu kullanılarak otomatik olarak alınabilir. IP adresi bir TCP/IP ağında zorunludur. LEAP Hafif Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (LEAP) A Cisco protokolü kablosuz LAN'lar üzerinde 802.1X kimlik denetimi için kullanılır. EAP, LEAP gibi kablosuz veya kablolu ağa girişe izin vermeden önce şirket ağı kullanıcılarını doğrulayan bir RADIUS sunucusu kullanır. MAC Adresi Medya Erişim Kontrol (MAC) Adresi her ağ cihazına verilen benzersiz 12- rakamlı numaradır. Düğüm Adı Kablosuz cihaz için benzersiz bir ad. Genel olarak düğüm adı, MAC adresine dayanır. Sinyal Kuvveti Makineniz ve bağlantı kurduğunuz erişim noktası arasındaki kablosuz sinyalin kuvveti. Alt ağ Maskesi Bir IP adresi de bir alt ağ maskesi gerektirir. Alt ağ maskesi manuel olarak girilir veya DHCP sunucusu kullanılıyorsa otomatik olarak belirlenir.Bir alt ağ maskesi TCP/IP ağında zorunludur. SSID (Ağ Adı) Aynı zamanda ağ adı olarak da geçen Servis Takımı Tanımlayıcısı (SSID) kablosuz ağınızın kullandığı addır. Bazı kablosuz ağlar üzerinde, SSID adı güvenliği artırmak amacıyla açıklanmaz. Anahtar Anahtar birçok ağ cihazlarının birbirleri ile bağlantı kurmalarına olanak tanır. TKIP TKIP(Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü) manuel olarak belirlenen WEP şifresinin kullanımından doğan güvenlik zaafından yararlanabilecek izinsiz erişim olasılığını ortadan kaldırmaktadır. TKIP şifreleri otomatik olarak üretilir ve WEP şifrelerine göre daha uzundur ve bunun sonucu olarak standart WEP şifrelerinden daha güvenlidir. WEP Şifresi Kablosuz Eşdeğer Protokolü (WEP) şifresi kablosuz ağınızı günlük gizli erişimcilerden koruyan bir temel kablosuz güvenlik özelliğidir. WEP şifresi aynı zamanda Ağ Anahtarı (Şifre) olarak da geçmektedir.