| Az automatikus vezetéknélküli (egy gombnyomásos) beállítás használata
| Az Automatikus vezeték nélküli beállítás opció lehetővé teszi, hogy a nyomtató/multifunkciós eszköz közvetlenül egy Wi-Fi Protected Setup (WPS) funkciót támogató vezeték nélküli hozzáférési pontról fogadja a vezeték nélküli hálózat konfigurációs beállításait.
| Ha problémát tapasztal a beállítás közben, ideiglenesen helyezze a készüléket közelebb a vezetéknélküli hozzáférési ponthoz.
| A vezeték nélküli hozzáférési pont WPS módban való működésének beállításával kapcsolatos további információért olvassa el a gyártó használati útmutatóját.
| A vezetéknélküli nyomtató/többfunkciós eszköz konfigurálását követően visszaviheti azt egy olyan megfelelő helyre a munkahelyen belül, amely a vezetéknélküli hozzáférési pont hatótávolságán belül van.