| Konfiguracija omrežnega ključa (gesla)
| Izberite ustrezen omrežni ključ in kliknite “Naprej”. Za vsako metodo preverjanja pristnosti obstaja nekaj pravil.
| Odprt sistem/Ključ za souporabo z WEP Ta ključ je 64-bitna ali 128-bitna vrednost, ki jo morate vnesti v ASCII ali šestnajstiški format. ASCII 64(40) bitov: Uporablja 5 znakov, na primer “WSLAN” (razlikovanje med malimi in velikimi črkami). Šestnajstiško 64(40) bitov: Uporablja 10 števk šestnajstiškega sistema, na primer “71f2234aba”. ASCII 128(104) bitov: Uporablja 13 znakov, na primer “Wirelesscomms” (razlikovanje med malimi in velikimi črkami). Šestnajstiško 128(104) bitov: Uporablja 26 števk šestnajstiškega sistema, na primer “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK in TKIP ali AES Uporablja prednastavljeni ključ za souporabo (PSK) iz od 8 do največ 63 znakov.