| Konfiguracja klucza sieci (hasła)
| Wprowadź odpowiedni klucz sieci i kliknij „Dalej”. Zależnie od metody uwierzytelnienia, zastosowanie mają określone zasady.
| System otwarty / Klucz współdzielony z kluczem WEP Klucz ten to wartość 64- lub 128-bitowa, którą należy wprowadzić w formacie ASCII lub szesnastkowym. 64 (40) bitów — ASCII: Wykorzystuje 5 znaków tekstowych, np. „WSLAN” (rozróżniane są małe i duże litery). 64 (40) bitów — szesnastkowo: Wykorzystuje 10 cyfr w formacie szesnastkowym, np. „71f2234aba”. 128 (104) bitów — ASCII: Wykorzystuje 13 znaków tekstowych, np. „Wirelesscomms” (rozróżniane są małe i duże litery). 128 (104) bitów — szesnastkowo: Wykorzystuje 26 cyfr szesnastkowych, np. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK z kluczem TKIP lub AES Wykorzystuje ustalony z góry klucz współdzielony (PSK) o długości od 8 do 63 znaków.