| Использование автоматической настройки беспроводного подключения (одним нажатием)
| Функция автоматической настройки беспроводного подключения позволяет данному принтеру или многофункциональному устройству получать параметры конфигурации беспроводной сети непосредственно от любой точки беспроводного доступа с поддержкой Wi-Fi Protected Setup.
| Если во время установки возникают неполадки, временно переместите устройство ближе к точке беспроводного доступа.
| Дополнительную информацию о настройке точки беспроводного доступа для работы в режиме Wi-Fi Protected Setup см. в руководстве пользователя от производителя.
| По завершении настройки принтера/многофункционального устройства можно переместить его в более удобное место, находящееся в диапазоне действия точки беспроводного доступа.