| Configuração da chave de rede (palavra-passe)
| Introduza a chave de rede adequada e clique em “Seguinte”. Existem algumas regras para cada método de segurança.
| Abrir chave de sistema/partilhada com WEP Esta chave é um valor de 64 ou 128 bits que tem de ser introduzido num formato ASCII ou hexadecimal. ASCII 64 (40) bits: Utiliza 5 caracteres de texto, por exemplo “WSLAN” (sensível a maiúsculas e minúsculas). Hexadecimal 64 (40) bits: Utiliza 10 dígitos de dados hexadecimais, por exemplo “71f2234aba”. ASCII 128 (104) bits: Utiliza 13 caracteres de texto, por exemplo “Wirelesscomms” (sensível a maiúsculas e minúsculas). Hexadecimal 128 (104) bits: Utiliza 26 dígitos de dados hexadecimais, por exemplo “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK e TKIP ou AES Utiliza uma chave pré-partilhada (PSK) com 8 ou mais caracteres, até um máximo de 63 caracteres.