| Ağ Anahtarı (Şifre) Yapılandırması
| İlgili ağ anahtarını girin ve "Sonraki" tuşunu tıklayın. Her bir kimlik doğrulama yönteminin bazı kuralları vardır.
| WEP ile Sistem Anahtarı/Paylaşılan Anahtar öğesini açın Bu anahtar, ASCII veya onaltılık düzende girilmesi gereken 64-bit veya 128-bitlik bir değerdir. 64 (40) bit ASCII: 5 metin karakteri kullanır; örn., "WSLAN" (büyük/küçük harf duyarlıdır). 64 (40) bit onaltılık: 10 basamaklı onaltılık veri kullanır; örn., "71f2234aba". 128 (104) bit ASCII: 13 metin karakteri kullanır; örn., "Kablosuzileti" (büyük/küçük harf duyarlıdır). 128 (104) bit onaltılık: 26 basamaklı onaltılık veri kullanır; örn., “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK ve TKIP veya AES Uzunluğu 8 veya daha fazla karakter olan, maksimum 63 karaktere kadar çıkabilen Önceden Paylaşılmış Anahtar (PSK) kullanır.