| Доступные беспроводные сети
| Если в среде несколько беспроводных сетей, на этом экране можно увидеть несколько беспроводных сетей. Выберите соответствующее имя беспроводной сети и нажмите "Далее". Если вы не знаете, какую сеть выбрать, обратитесь к сетевому администратору. Если вы не видите своей беспроводной сети, нажмите кнопку “Обновить”, чтобы выполнить повторное обнаружение беспроводных сетей. Если беспроводные сети по-прежнему не отображаются на экране и вы уверены, что SSID (имя сети) не является скрытым, проверьте следующее:
| Убедитесь, что устройство включено. Попробуете переместить устройство ближе к точке доступа или компьютеру.
| Если точка доступа настроена на скрытие имени SSID (имени сети), необходимо ввести имя сети вручную, нажав кнопку "Дополнительно". Обратите внимание, что уровень беспроводного сигнала — это интенсивность сигнала между устройством и точкой доступа, с которой осуществляется обмен данными, а не интенсивность беспроводного сигнала между компьютером и точкой доступа.