| การกำหนด IP แอดเดรส
| ต้องทำการกำหนดค่าเครื่องของคุณเพื่อใช้งาน IP แอดเดรส ซึ่งสามารถทำได้สองวิธี: รับ IPแอดเดรสโดยอัตโนมัติ ใช้ตัวเลือกนี้หากเครือข่ายของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP กำหนด IP แอดเดรสคงที่ ใช้ตัวเลือกนี้หากเครือข่ายของคุณไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP และคุณต้องการใส่ IP แอดเดรสและตั้งค่าซับเน็ตมาสก์ด้วยตัวเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าควรเลือกตัวเลือกใด โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ โปรดทราบ: หากคุณเลือกตัวเลือก "รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ" เครื่องของคุณจะพยายามรับ IP แอดเดรสจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP หากเครื่องไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP ได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP นั้นไม่สามารถใช้งานได้หรือคุณตั้งค่าความปลอดภัยระบบไร้สายไม่ถูกต้อง เครื่องจะสลับเป็น IP แอดเดรสแบบ APIPA ในช่วงระหว่าง 169.254.0.1 ถึง 169.254.255.254