| Azonosítási mód és titkosítási mód
| A legtöbb vezetéknélküli hálózat használ valamilyen biztonsági beállítást. Ezek a vezetéknélküli beállítások határozzák meg az azonosítást (azt, hogy hogyan azonosítja magát az eszköz a hálózaton) és a titkosítást (hogyan vannak titkosítva az adatok, amikor küldésre kerülnek a hálózaton). Ha nem adja meg helyesen ezeket a beállításokat a készülék konfigurálásakor, akkor az nem fog tudni a vezetéknélküli hálózathoz kapcsolódni. Ezért körültekintően kell eljárni ezen beállítások konfigurálásakor. A készülék azonosítási és titkosítási módok támogatásáról olvassa el az alábbiakat.
| Azonosítási módok
| Nyílt rendszer A vezetéknélküli eszközök mindenféle azonosítás nélkül hozzáférhetnek a hálózathoz. Megosztott kulcs (csak infrastrukturális) Egy titkos előre meghatározott kulcs van megosztva az eszközök között, amelyek hozzáférhetnek a hálózathoz. WPA/WPA2-PSK Egy titkos, előre meghatározott kulcs került megosztásra azon eszközök között, amelyek hozzáférhetnek a hálózathoz. Ez a hitelesítési módszer hatékony titkosítás használatával teszi lehetővé a biztonságos kommunikációt. A WPA/WPA2-PSK csak vezetéknélküli infrstrukturális hálózatokban használható. LEAP (nem elérhető egyes típusokban) A Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) protokoll felhasználói azonosítókat és jelszavakat használ a hitelesítéshez. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (nem elérhető egyes típusokban) A Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) protokollok felhasználói azonosítókat és jelszavakat használnak a hitelesítéshez. A szervertanúsítvány a CA-tanúsítvány segítségével ellenőrizhető. EAP-TLS (nem elérhető egyes típusokban) Az EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) protokoll felhasználói azonosítókat és klienstanúsítványokat használ a hitelesítéshez. Az SSL-szervertanúsítvány CA-tanúsítvány segítségével is ellenőrizhető.
| Belső hitelesítési módszerek(nem elérhető egyes típusokban)
| A kiválasztottnak megfelelően meg kell adnia egy belső hitelesítési módszert. Nincs Az MS-CHAPv2 egy hitelesítési protokoll, az EAP-FAST pedig egy olyan módszer, amely a hitelesítés második fázisában kerül használatra. MS-CHAPv2 Az MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) egy belső hitelesítési módszer az EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS szabványokhoz. GTC A GTC (Generic Token Card) egy belső hitelesítési módszer az EAP-FAST/PEAP szabványokhoz. MS-CHAP Az MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) egy belső hitelesítési módszer az EAP-TTLS szabványhoz. CHAP A CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) egy belső hitelesítési módszer az EAP-TTLS szabványhoz. PAP PAP (Password Authentication Protocol) egy belső hitelesítési módszer az EAP-TTLS szabványhoz.
| Titkosítási módok
| Nincs Nincs titkosítási mód használatban. WEP (vezetékessel egyenértékű titoktartás, Wired Equivalent Privacy) Az adatok küldése és fogadása a felhasználó által választott biztonsági kulccsal történik. TKIP A TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) lehetetlenné teszi a statisztikai megfigyelések és előrejelzések alapján történő támadásokat, így megszünteti a kézzel kijelölt WEP-kulcsok használatából adódó támadási lehetőségeket. A TKIP-kulcsok automatikusan jönnek létre és hosszabbak a WEP-kulcsoknál AES Az AES (Advanced Encryption Standard) egy Wi-Fi(R) rendszerekben használatos, hatékony titkosítási szabvány. CKIP Az eredeti Kulcs Integritás Protokoll a LEAP-hez, melyet a Cisco Systems Inc. fejlesztett ki.