| Глоссарий
| 802.11b или 802.11g Точка доступа, также известная как беспроводный маршрутизатор, образует ядро беспроводной сети и контролирует параметры ее безопасности. При использовании точки доступа сеть имеет режим инфраструктуры. APIPA Автоматическое назначение частных IP-адресов (APIPA) используется в том случае, если устройство не может получить IP-адрес на сервере DHCP. ASCII Американский стандартный код для обмена информацией (ASCII). Цифровое представление символа. Например, код ASCII буквы A - 65. Метод проверки подлинности Тип проверки подлинности в беспроводных сетях, использующийся в данной сети. Канал В беспроводных сетях используются каналы. Каждый канал использует свою радиочастоту в предварительно определенном диапазоне. В случае, если беспроводные устройства не подключены к другим беспроводным точкам доступа, которые действуют как шлюз беспроводной сети, все эти устройства в пределах беспроводной сети будут использовать тот же канал. DHCP Сервер протокола динамической настройки узлов (DHCP) назначает IP-адреса для сетевых устройств. DSL Цифровая абонентская линия (DSL), которая также называется ADSL или xDSL. Высокоскоростное подключение к Интернет. EAP Протокол Extensible Authentication Protocol (EAP), который обеспечивает механизм проверки подлинности для беспроводных и кабельных сетей. EAP использует сервер RADIUS, который выполняет проверку подлинности пользователей в корпоративных сетях перед тем, как им будет предоставлен доступ к беспроводной или проводной сети. Сетевой кабель (кабель Ethernet). Кабель, использующийся для подключения устройства к проводной сети. Для кабеля Ethernet используются разъемы RJ45. Этот кабель также называется кабелем с прямыми соединениями контактов. Адрес шлюза. Адрес шлюза позволяет устройству связываться с другими устройствами в других сетях. Обычно настраивать адрес шлюза не требуется. 16-РИЧ. Сокращение для "ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ". Это система нумерации, использующая цифры от 0 до 9 и буквы от A до F. Инфраструктура Каждое устройство связывается через центральную точку доступа. Это наиболее распространенный тип беспроводной сети. IP-адрес. Каждое устройство в сети должно использовать уникальный адрес. Этот адрес известен как IP-адрес. Он должен либо вводиться вручную, либо присваиваться автоматически сервером DHCP. В сети TCP/IP IP-адрес является обязательным. LEAP Протокол Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) - это протокол Cisco, использующийся для проверки подлинности в беспроводных локальных сетях стандарта 802.1X. Как и EAP, LEAP использует сервер RADIUS, который выполняет проверку подлинности пользователей в корпоративных сетях перед тем, как им будет предоставлен доступ к беспроводной или проводной сети. MAC-адрес Адрес управления доступом к среде (MAC) – это уникальный адрес из 12 цифр, который присваивается каждому сетевому устройству. Имя узла Уникальное имя беспроводного устройства на основании MAC-адреса. Мощность сигнала Мощность беспроводного радиосигнала между устройством и использующейся точкой доступа. Маска подсети. Для IP-адреса также требуется маска подсети. Маска подсети вводится вручную или присваивается автоматически сервером DHCP. В сети TCP/IP маска подсети является обязательной. SSID (имя сети) Идентификатор Service Set Identifier (SSID), который также называется сетевым именем, - это имя, используемое беспроводной сетью. В некоторых беспроводных сетях имя SSID не отображается с целью повышения безопасности. Коммутатор Коммутатор позволяет нескольким сетевым устройствам связываться друг с другом. TKIP Протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) позволяет избежать предсказуемости, которая может применяться злоумышленниками для нахождения слабых мест системы безопасности, появляющихся в результате присвоенных вручную ключей WEP. Ключи TKIP генерируются автоматически. Они более длинные, чем ключи WEP, и поэтому предлагают более высокий уровень безопасности по сравнению со стандартными ключами WEP. Ключ WEP Ключ протокола Wireless Equivalent Protocol (WEP) – это основной метод безопасности, который защищает беспроводную сеть от перехвата. Ключ WEP также называется ключом сети (паролем).