| Конфигурация на мрежов ключ (парола)
| Въведете правилния мрежов ключ и натиснете „Напред“. Съществуват известни правила за всеки метод за удостоверяване.
| Отворена система/споделен ключ с WEP Този ключ представлява 64-битова или 128-битова стойност, която трябва да бъде въведена във формат ASCII или шестнадесетичен формат. 64 (40) бита ASCII: Използва 5 текстови символа, например „WSLAN“ (различава главни и малки букви). 64 (40) бита шестнадесетичен: Използва 10 цифри шестнадесетични данни, например „71f2234aba“. 128 (104) бита ASCII: Използва 13 текстови символа, например „Wirelesscomms“ (различава главни и малки букви). 128 (104) бита шестнадесетичен: Използва 26 цифри шестнадесетични данни, например „71f2234ab56cd709e5412aa2ba“. WPA-PSK/WPA2-PSK и TKIP или AES Използва Предварително споделен ключ (PSK), който е с дължина между 8 и 63 символа.