| Automaattisen langattoman (yhden painalluksen) asennuksen käyttö
| Automaattisella langattoman verkon asennusvaihtoehdolla tämä tulostin/monitoimilaite voi vastaanottaa langattoman verkon kokoonpanoasetukset suoraan miltä tahansa WPS:ää tukevalta tukiasemalta.
| Jos asennuksessa esiintyy ongelmia, aseta laite väliaikaisesti lähemmäksi langatonta tukiasemaa.
| Lisätietoja langattoman tukiaseman määrittämisestä WPS-tilassa on valmistajan käyttöoppaassa.
| Kun tulostimen/monitoimilaitteen asetukset on määritetty, se voidaan siirtää takaisin sopivaan paikkaan, joka on langattoman tukiaseman kantosäteen sisällä.