| Configurarea cheii de reţea (parolei)
| Introduceţi cheia dumneavoastră de reţea şi faceţi clic pe „Urmatorul”. Pentru fiecare metodă de autentificare există câteva reguli.
| Sistem deschis/Cheie partajată cu WEP Această cheie trebuie să fie definită printr-o valoare pe 64 de biţi sau 128 de biţi, care poate fi introdusă în format ASCII sau hexadecimal. 64 (40) biţi ASCII: Utilizează 5 caractere text, de ex. “WSLAN” (face diferenţa între majuscule şi minuscule). 64 (40) biţi hexadecimal: Utilizează 10 caractere numerice cu valori hexadecimale, de ex. “71f2234aba”. 128 (104) biţi ASCII: Utilizează 13 caractere text, de ex. “Wirelesscomms” (comunicaţii fără fir) (face diferenţa între majuscule şi minuscule). 128 (104) biţi hexadecimal: Utilizează 26 de caractere numerice cu valori hexadecimale, de ex. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK şi TKIP sau AES Utilizează o cheie prepartajată (PSK) cu o lungime de 8 până la 63 de caractere.