| Brug af automatisk trådløs (ettryks) opsætning
| Med indstillingen for automatisk trådløs-konfiguration er det muligt for denne printer/multifunktionsenhed at modtage dens indstillinger for trådløs netværkskonfiguration direkte fra et hvert trådløst accespoint, der understøtter Wi-Fi-beskyttet konfiguration.
| Hvis du registrerer et problem under opsætningen, kan du midlertidigt placere maskinen tættere på det trådløse AccessPoint.
| Der henvises til fabrikantens brugermanual for flere oplysninger om konfigurationen af det trådløse accespoint, så det kan arbejde i Wi-Fi-beskyttet konfiguration.
| Når printeren/multifunktionsmaskinen er konfigureret, kan du flytte den tilbage til et praktisk sted i dit arbejdsmiljø, som er inden for dit trådløse AccessPoints rækkevidde.