| อภิธานศัพท์
| 802.11b หรือ 802.11g เรียกอีกอย่างว่าเราเตอร์ไร้สาย ทั้งนี้ Access Point ถือเป็นหัวใจของเครือข่ายไร้สายของคุณและทำหน้าที่ควบคุมการกำหนดค่าความปลอดภัยของเครือข่าย หากคุณใช้ Access Point แสดงว่าคุณมีเครือข่ายโหมดพื้นฐาน APIPA การกำหนด IP แอดเดรสส่วนตัวอัตโนมัติ (APIPA) จะใช้เมื่อเครื่องของคุณไม่สามารถรับ IP แอดเดรสได้จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ASCII รหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐานของอเมริกา (ASCII) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้แสดงตัวอักษร ตัวอย่างเช่น รหัส ASCII สำหรับตัวอักษร A คือ 65 วิธีการยืนยันตัวตน ชนิดของการยืนยันตัวตนในระบบไร้สายที่เครือข่ายของคุณใช้งาน ช่องทาง เครือข่ายไร้สายจะใช้ช่องทาง ช่องทางแต่ละช่องทางจะใช้อัตราความถี่ที่แตกต่างกันในช่วงความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อุปกรณ์ไร้สายภายในเครือข่ายไร้สายจะใช้ช่องทางเดียวกันเว้นแต่อุปกรณ์เหล่านั้นจะเชื่อมต่อกับ Access Point แบบไร้สายอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์สู่เครือข่ายไร้สาย DHCP เซิร์ฟเวอร์ชุดคำสั่งการกำหนดค่าโฮสต์ไดนามิก (DHCP) จะกำหนด IP แอดเดรสให้แก่อุปกรณ์เครือข่าย DSL สายการบริการดิจิตอล (DSL) และยังเรียกว่า ADSL หรือ xDSL ด้วย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง EAP ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนแบบขยายได้ (EAP) ที่สร้างกรอบงานการยืนยันตัวตนสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายและใช้สาย EAP นั้นจะใช้เซิร์ฟเวอร์ RADIUS ซึ่งจะทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในเครือข่ายของบริษัทก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายไร้สายหรือใช้สายได้ สายเครือข่าย (สายอีเธอร์เน็ต) สายที่ใช้เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบใช้สายของคุณ สายอีเธอร์เน็ตใช้ตัวเชื่อมต่อ RJ45 และตัวสายเคเบิลนั้นจะเรียกว่าสายแบบตรง เกตเวย์แอดเดรส เกตเวย์แอดเดรสช่วยให้เครื่องของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายอื่นได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ต้องกำหนดค่าเกตเวย์แอดเดรส HEX คำย่อของเลขฐานสิบหก (HEXADECIMAL) ระบบตัวเลขที่ใช้หมายเลข 0-9 และตัวอักษร A-F พื้นฐาน อุปกรณ์แต่ละชนิดจะสื่อสารกันผ่านทาง Access Point กลาง วิธีการนี้เป็นเครือข่ายไร้สายชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุด IP แอดเดรส อุปกรณ์แต่ละตัวในเครือข่ายจะต้องใช้แอดเดรสที่ไม่ซ้ำกัน แอดเดรสดังกล่าวจะเรียกว่า IP แอดเดรสและจะต้องใส่เองหรือกำหนดโดยอัตโนมัติโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP IP แอดเดรสเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเครือข่าย TCP/IP LEAP ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนแบบขยายได้ขนาดเล็ก (LEAP) ชุดคำสั่งของ Cisco ที่ใช้เพื่อการยืนยันตัวตน 802.1X ในเครือข่าย LAN ไร้สาย เช่นเดียวกับ EAP โปรโตคอล LEAP นั้นจะใช้เซิร์ฟเวอร์ RADIUS ซึ่งจะทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในเครือข่ายของบริษัทก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายไร้สายหรือใช้สายได้ MAC แอดเดรส แอดเดรสการควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC) คือหมายเลข 12 หลักที่ไม่ซ้ำกันซึ่งกำหนดให้แก่อุปกรณ์เครือข่ายแต่ละตัว ชื่อโหนด ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย ขึ้นอยู่กับ MAC แอดเดรส ความแรงสัญญาณ ความแรงของสัญญาณไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและจุดเชื่อมต่อที่คุณต้องสื่อสารด้วย ซับเน็ตมาสก์ IP แอดเดรสนั้นจะต้องมีซับเน็ตมาสก์ด้วย ผู้ใช้สามารถใส่ซับเน็ตมาสก์ด้วยตัวเอง หรือกำหนดโดยอัตโนมัติได้หากใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP ซับเน็ตมาสก์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเครือข่าย TCP/IP SSID (ชื่อเครือข่าย) ตัวบ่งชี้ชุดการบริการ (SSID) หรือที่เรียกว่าชื่อเครือข่าย คือชื่อของเครือข่ายไร้สายที่คุณใช้ ในเครือข่ายไร้สายบางเครือข่าย ระบบจะไม่แสดงชื่อ SSID เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สวิตช์ สวิตช์ช่วยให้อุปกรณ์เครือข่ายหลายๆ ตัวสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ได้ TKIP TKIP (ชุดคำสั่งความถูกต้องคีย์ชั่วคราว) ช่วยลดความปัจจัยในการคาดเดาของผู้ที่ต้องการจะเจาะเข้าระบบเพื่อลดจุดอ่อนด้านความปลอดภัยของระบบเมื่อใช้ WEP คีย์แบบกำหนดเอง ระบบจะสร้างคีย์ TKIP ขึ้นโดยอัตโนมัติและจะมีความยาวมากกว่า WEP คีย์จึงทำให้ระบบมีความปลอดภัยมากกว่า WEP คีย์แบบมาตรฐาน WEP คีย์ รหัสชุดคำสั่งการเทียบอุปกรณ์ไร้สาย (WEP) คือคุณลักษณะพื้นฐานในการทำงานด้านความปลอดภัยของระบบไร้สายเพื่อปกป้องเครือข่ายไร้สายของคุณจากผู้ที่ต้องการดักจับข้อมูล รหัส WEP นั้นยังหมายถึงคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ด้วย