| วิธีการยืนยันตัวตนและโหมดการเข้ารหัส
| เครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่จะใช้การตั้งค่าเกี่ยวกับความปลอดภัยชนิดต่างๆ ซึ่งการตั้งค่าด้านความปลอดภัยเหล่านี้ จะทำการกำหนดการยืนยันตัวตน (วิธีการที่อุปกรณ์ระบุตัวตนของอุปกรณ์เองกับเครือข่าย) และการเข้ารหัส (วิธีการเข้ารหัสข้อมูลเมื่อส่งผ่านเครือข่าย) หากคุณไม่ได้กำหนดตัวเลือกเหล่านี้อย่างถูกต้องในตอนที่คุณกำหนดค่าเครื่องของคุณ อุปกรณ์จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังเมื่อกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้ โปรดดูที่ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการเข้ารหัสและการยืนยันตัวตนที่เครื่องของคุณสนับสนุน
| วิธีการยืนยันตัวตน
| ระบบเปิด อุปกรณ์ไร้สายจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายได้โดยไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนใดๆ แชร์คีย์ (โหมดพื้นฐานเท่านั้น) คีย์ลับที่กำหนดไว้ก่อนจะถูกแชร์ให้แก่อุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายได้ WPA/WPA2-PSK ชุดรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนจะถูกแชร์ให้แก่อุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายได้ วิธีการยืนยันตัวตนวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างปลอดภัยโดยใช้วิธีการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพ WPA/WPA2-PSK จะสามารถใช้กับเครือข่ายระบบพื้นฐานไร้สายเท่านั้น LEAP (ไม่มีในบางรุ่น) Cisco® LEAP (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนแบบขยายได้ขนาดเล็ก) ใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อการยืนยันตัวตน EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (ไม่มีในบางรุ่น) Cisco® EAP-FAST (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนแบบขยายได้ - การยืนยันตัวตนแบบยืดหยุ่นผ่านทางช่องทางนิรภัย)/ PEAP (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนแบบขยายได้ซึ่งได้รับการปกป้อง) /EAP-TTLS (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนแบบขยายได้ - รักษาความปลอดภัยด้วยการส่งข้อมูลผ่านช่องทางนิรภัยแบบชั้น) จะใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อการยืนยันตัวตน คุณจะสามารถตรวจสอบการรับรองเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการใช้ใบรับรอง CA EAP-TLS (ไม่มีในบางรุ่น) EAP-TLS (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนแบบขยายได้ - รักษาความปลอดภัยด้วยการส่งข้อมูลแบบชั้น) ใช้ ID ผู้ใช้และใบรับรองไคลเอนต์สำหรับการยืนนัยตัวตนคุณยังสามารถตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ SSL โดยใช้ใบรับรอง CA
| วิธีการยืนยันตัวตนภายใน (ไม่มีในบางรุ่น)
| คุณต้องระบุวิธีการยืนยันตัวตนภายในให้ตรงตามที่คุณได้เลือก ไม่มี ระบบจะใช้ MS-CHAPv2 เพื่อการกำหนด และจะใช้วิธีการ EAP-FAST ที่ตรงกับวิธีการยืนยันตัวตนที่ตรงกับเฟสที่สอง MS-CHAPv2 MS-CHAPv2 (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตน Microsoft-Challenge Handshake เวอร์ชั่น 2) เป็นวิธีการยืนยันตัวตนภายในสำหรับ EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS GTC GTC (เจเนริคโทเคนการ์ด) เป็นวิธีการยืนยันตัวตนภายในสำหรับ EAP-FAST/PEAP MS-CHAP MS-CHAP (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตน Microsoft-Challenge Handshake) เป็นวิธีการยืนยันตัวตนภายในสำหรับ EAP-TTLS CHAP CHAP (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตน Challenge Handshake) เป็นวิธีการยืนยันตัวตนภายในสำหรับ EAP-TTLS PAP PAP (ชุดคำสั่งการยืนยันตัวตนรหัสผ่าน) เป็นวิธีการยืนยันตัวตนภายในสำหรับ EAP-TTLS
| วิธีการเข้ารหัส
| ไม่มี ไม่มีการใช้วิธีการเข้ารหัส WEP (รหัสความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายไร้สาย) ข้อมูลจะถูกส่งและรับด้วยคีย์ความปลอดภัยที่ผู้ใช้เลือก TKIP TKIP (ชุดคำสั่งความถูกต้องคีย์ชั่วคราว) ช่วยลดความปัจจัยในการคาดเดาของผู้ที่ต้องการจะเจาะเข้าระบบเพื่อลดจุดอ่อนด้านความปลอดภัยของระบบเมื่อใช้ WEP คีย์แบบกำหนดเอง ซึ่งระบบจะสร้างคีย์ TKIP ขึ้นโดยอัตโนมัติและจะยาวกว่า WEP คีย์ AES AES (มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง) คือมาตรฐานการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่าย Wi-Fi® CKIP ชุดคำสั่งความถูกต้องของคีย์หลักสำหรับ LEAP โดย Cisco Systems, Inc.