| Configuration de l'adresse IP
| Votre appareil doit être configuré pour utiliser une adresse IP. Voici deux méthodes : Obtenir une adresse IP automatiquement. Choisissez cette option si votre réseau utilise un serveur DHCP. Définir une adresse IP statique. Sélectionnez cette option si votre réseau n'utilise pas de serveur DHCP et si vous souhaitez saisir manuellement l'adresse IP et les paramètres de masque de sous-réseau. Si vous ne savez pas quelle méthode choisir, veuillez demander conseil à votre administrateur réseau. Veuillez noter les points suivants : Si vous sélectionnez l'option « Obtenir une adresse IP automatiquement », votre appareil essaiera d’obtenir une adresse IP auprès d'un serveur DHCP. Si la communication avec le serveur DHCP est impossible en raison de l’indisponibilité du serveur ou d’une erreur de configuration de vos paramètres de sécurité sans fil, l’appareil adoptera une adresse IP APIPA entre 169.254.0.1 et 169.254.255.254.