| Настройка ключа сети (пароля)
| Введите соответствующий ключ сети и нажмите кнопку "Далее". Для каждого метода аутентификации имеются свои правила.
| Open System/Shared Key с WEP Этот ключ представляет собой 64-битное или 128-битное значение, которое должно вводиться в формате ASCII или в шестнадцатеричном формате. ASCII 64 (40) бит: Состоит из 5 букв, например: “WSLAN” (регистр учитывается). Шестнадцатеричный 64 (40) бит: Состоит из 10 знаков шестнадцатеричных данных, например: “71f2234aba”. ASCII 128 (104) бит: Состоит из 13 букв, например: “Wirelesscomms” (регистр учитывается). Шестнадцатеричный 128 (104) бит: Состоит из 26 знаков шестнадцатеричных данных, например: “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK и TKIP или AES Используется предварительный ключ (PSK) длиной от 8 до 63 знаков.