| 네트워크 키(암호) 구성
| 적절한 네트워크 키를 입력하고 "다음"을 클릭합니다. 각 인증 방법에는 몇 가지 규칙이 있습니다.
| 개방형 시스템/공유 WEP 키 이 키는 ASCII 또는 16진수 형식으로 입력해야 하는 64비트 또는 128비트 값입니다. 64(40)비트 ASCII: 5개의 텍스트 문자를 사용합니다(예: “WSLAN”(대/소문자 구분)). 64(40)비트 16진수: 10자리의 16진수 데이터를 사용합니다(예: “71f2234aba”). 128(104)비트 ASCII: 13개의 텍스트 문자를 사용합니다(예: “Wirelesscomms”(대/소문자 구분)). 128(104)비트 16진수: 26자리의 16진수 데이터를 사용합니다(예: “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”). WPA-PSK/WPA2-PSK 및 TKIP 또는 AES 길이가 8자~63자인 PSK(미리 공유한 키)를 사용합니다.