| Metóda overovania a režim šifrovania
| Väčšina bezdrôtových sietí používa niektorý typ nastavení zabezpečenia. Tieto nastavenia zabezpečenia definujú overovanie (ako sa zariadenie identifikuje v sieti) a šifrovania (ako sú údaje šifrované pri odosielaní v sieti). Ak pri konfigurácii zariadenia tieto možnosti nezadáte správne, zariadenie sa nebude môcť pripojiť k bezdrôtovej sieti. Preto pri konfigurácii týchto možností musíte postupovať opatrne. Informácie o podporovaných metódach overovania a šifrovania zariadenia nájdete nižšie.
| Metódy overovania
| Otvorený systém Bezdrôtové zariadenia môžu pristupovať do siete bez overovania. Zdieľaný kľúč (len v režime Infraštruktúra) Všetky zariadenia pristupujúce do bezdrôtovej siete zdieľajú tajný vopred určený kľúč. WPA/WPA2-PSK Medzi všetkými zariadeniami, ktoré budú mať prístup k bezdrôtovej sieti, bude zdieľané vopred určené heslo. Táto metóda overenia vám umožní komunikovať bezpečne s využitím silnej metódy šifrovania. WPA/WPA2-PSK možno využívať iba v bezdrôtových sieťach typu Infraštruktúra. LEAP (nie je k dispozícii na niektorých modeloch) Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) využíva na overenie ID používateľa a heslo. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (nie je k dispozícii na niektorých modeloch) Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) využíva pre overenie ID používateľa a heslo. Certifikát servera môžete overiť pomocou certifikátu CA. EAP-TLS (nie je k dispozícii na niektorých modeloch) EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) využíva na overenie ID používateľa a certifikát klienta. Môžete tiež overiť SSL certifikát servera pomocou certifikátu CA.
| Vnútorné metódy overovania (nie je k dispozícii na niektorých modeloch)
| Je potrebné špecifikovať jednu z vnútorných metód overovania, podľa tej, akú ste vybrali. Žiadne MS-CHAPv2 sa využíva na zabezpečenie a metóda pre protokol EAP-FAST zodpovedá metóde overovania v druhej fáze. MS-CHAPv2 MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) je interná metóda overovania pre protokoly EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS. GTC GTC (Generic Token Card) je interná metóda overovania pre protokoly EAP-FAST/PEAP. MS-CHAP MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) je interná metóda overovania pre protokol EAP-TTLS. CHAP CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) je interná metóda overovania pre protokol EAP-TTLS. PAP PAP (Password Authentication Protocol) je interná metóda overovania pre protokol EAP-TTLS.
| Metódy šifrovania
| Žiadne Nepoužíva sa žiadna metóda šifrovania. WEP (Wired Equivalent Privacy) Údaje sa odosielajú a prijímajú s kľúčom zabezpečenia zvoleným používateľom. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) odstraňuje predpovedateľnosť, na ktorú sa môžu narušitelia spoľahnúť pri využívaní bezpečnostných slabín zapríčinených používaním ručne priradených kľúčov WEP. Kľúče TKIP sú generované automaticky a sú dlhšie ako kľúče WEP AES AES (Rozšírený štandard kódovania) je Wi-Fi® overený štandard silného kódovania. CKIP Pôvodný protokol Key Integrity Protocol pre LEAP od spoločnosti Cisco Systems, Inc.