| Konfiguracja certyfikatu
| Certyfikat klienta
| Wybierz certyfikat klienta dla uwierzytelniania EAP-TLS. Uwaga: najpierw należy skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia. (Nie trzeba wybierać certyfikatu klienta, jeśli używany jest wyjątek metody uwierzytelniania dla EAP-TLS).
| Weryfikacja certyfikatu serwera
| Wybierz metodę weryfikacji certyfikatu serwera. Przy używaniu protokołu LEAP nie jest konieczny wybór metody weryfikacji. Brak weryfikacji Certyfikat serwera będzie zaufany bez weryfikacji. Certyfikat CA Certyfikat serwera wystawiany przez CA jest weryfikowany za pomocą certyfikatu CA zainstalowanego w urządzeniu. Uwaga: najpierw należy skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” z wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia. Certyfikat CA i identyfikator serwera Weryfikacja certyfikatu serwera (wystawianego przez CA za pomocą certyfikatu CA zainstalowanego w urządzeniu) oraz nazwy zwykłej (identyfikatora serwera). Uwaga: najpierw należy skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” z wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia.
| Identyfikator serwera
| Wprowadź identyfikator serwera w celu weryfikacji certyfikatu serwera. Identyfikator jest nazwą zwykłą certyfikatu serwera.
| Konfiguruj certyfikat
| Jeśli używany jest certyfikat klienta lub certyfikat CA, najpierw należy skonfigurować certyfikat na stronie „Konfiguruj certyfikat” z wewnętrznej witryny WWW (EWS) urządzenia.