| Configuration de la clé (mot du passe) du réseau
| Saisissez la clé du réseau appropriée et cliquez sur « Suivant ». Les règles sont différentes pour chaque méthode d'authentification.
| Ouvrez la clé système/partagée à l'aide du WEP Cette clé correspond à une valeur de 64 bits ou 128 bits qui doit être saisie dans un format ASCII ou hexadécimal. ASCII 64 (40) bits : Utilise 5 caractères texte, par exemple « WSLAN » (sensible à la casse). Hexadécimal 64 (40) bits : Utilise 10 chiffres de données hexadécimales, par exemple « 71f2234aba ». ASCII 128 (104) bits : Utilise 13 caractères texte, par exemple « Wirelesscomms » (sensible à la casse). Hexadécimal 128 (104) bits : Utilise 26 chiffres de données hexadécimales, par exemple « 71f2234ab56cd709e5412aa2ba ». WPA-PSK/WPA2-PSK et TKIP ou AES Utilise une clé pré-partagée (PSK) qui comprend entre 8 et 63 caractères.