Rješavanje problema
| Opis problema:
1. | Uređaj se ne može povezati na bežičnu mrežu.
2. | Kada pretražuje za bežične mreže, Čarobnjak nije pronašao bežičnu mrežu.
3. | Jačina signala je slaba ili ponekad nema jačine signala.
4. | (Primjenjivo je samo korisnicima koji ne koriste USB ili LAN kabel za konfiguraciju njihovih bežičnih uređaja). Napravio sam pogrešku prilikom konfiguracije postavki bežične veze no kada ponovno pokrenem softver Čarobnjaka za bežičnu vezu za unos točnih postavki, Čarobnjak ne može naći uređaj.
5. | Ne znam koje postavke bežične mreže koristiti.
6. | Konfigurirao sam uređaj za korištenje DHCP poslužitelja. Međutim, uređaj ne prima IP adresu od DHCP poslužitelja. Koristi 169.254.x.x IP adresu.
| Opis problema:
1. | Uređaj se ne može povezati na bežičnu mrežu.
Rješenje:
| SSID (Naziv mreže) Provjerite jeste li točno unijeli SSID podatke, također vezane za naziv mreže, prilikom konfiguracije uređaja. Imajte na umu da su SSID podaci osjetljivi na velika i mala slova. Primjerice, ako je vaš SSID „Bežična Mreža” no prilikom konfiguracije postavki bežične veze, uređaj se neće povezati na mrežu kao B i M ili „Bežična Mreža” ako nema velikih početnih slova. PRISTUPNA ŠIFRA Provjerite jeste li prilikom konfiguracije bežičnog uređaja unijeli točnu WEP/TKIP pristupnu šifru. Upis točne pristupne šifre osigura da sve unijeli točan broj znamenki ovisno o izvorno korištenoj pristupnoj šifri prilikom konfiguracije bežične mreže. U oba slučaja, ako ste unijeli netočne informacije, preporučujemo da postavke bežićčne veze na uređaju vratite na tvorničke i ponovno pokrenete softver Čarobnjaka za podešavanje bežične veze. Za više informacija kako resetirati postavke uređaja pogledajte dokumentaciju koja je isporučena s uređajem.
natrag na vrh
| Opis problema:
2. | Kada pretražuje za bežične mreže, Čarobnjak nije pronašao bežičnu mrežu.
Rješenje:
| Ako je uređaj izvan dometa bežične mreže, pomaknite ga bliže pristupnoj točki bežične veze. Ako je uređaj unutar raspona bežične mreže, provjerite da li pristupna točka bežične veze ne skriva njezin SSID naziv mreže. Ako skriva svoj SSID naziv mreže, morate ga ručno upisati tijekom konfiguracije uređaja. Ako niste sigurni kako ovo provjeriti, obratite se administratoru mreže, davatelju usluge interneta ili proizvođaču pristupne točke bežične veze.
natrag na vrh
| Opis problema:
3. | Jačina signala je slaba ili ponekad nema jačine signala.
Rješenje:
| Bežični uređaji su pod utjecajem okruženja u kojem se nalaze, a jačina signala može se mijenjati zbog namještaja, zidova ili podova između bežičnog uređaja i pristupne točke s kojom pokušavate komunicirati. Ako dođe do problema u jačini signala, pokušajte premjestiti uređaj bliže pristupnoj točki radi poboljšanja jačine signala.
natrag na vrh
| Opis problema:
4. | (Primjenjivo je samo korisnicima koji ne koriste USB ili LAN kabel za konfiguraciju njihovih bežičnih uređaja). Napravio sam pogrešku prilikom konfiguracije postavki bežične veze no kada ponovno pokrenem softver Čarobnjaka za bežičnu vezu za unos točnih postavki, Čarobnjak ne može naći uređaj.
Rješenje:
| Moguće je da softver Čarobnjaka nije u mogućnosti pronaći vaš uređaj jer se postavke bežične veze na vašem računalu i uređaju potpuno razlikuju. Pokušajte ponovno postaviti postavke bežične veze na uređaju na tvorničke postavke, pogledajte priručnik. Za više informacija o tome kako resetirati postavke bežične veze uređaja na tvorničke postavke, pogledajte priručnik.
natrag na vrh
| Opis problema:
5. | Ne znam koje postavke bežične mreže koristiti.
Rješenje:
| Ako ste netočno konfigurirali postavke bežične veze, uređaj neće pravilno raditi. Obratite se administratoru mreže za točne postavke bežične veze.
natrag na vrh
| Opis problema:
6. | Konfigurirao sam uređaj za korištenje DHCP poslužitelja. Međutim, uređaj ne prima IP adresu od DHCP poslužitelja. Koristi 169.254.x.x IP adresu.
Rješenje:
| Ovo sugerira da uređaj ne može pristupiti bežičnoj mreži i ne može dohvatiti IP adresu iz DHCP poslužitelja. Provjerite jeste li točno upisali postavke bežične mreže u uređaju te također provjerite jeste li pristupnu točku konfigurirali tako da uređaju omogući pristup bežičnoj mreži.
natrag na vrh