| Glossário
| 802.11b ou 802.11g Também conhecido como roteador sem fio, o ponto de acesso forma o coração de sua rede sem fio e controla sua configuração de segurança. Se estiver usando um ponto de acesso, você possui uma rede no modo Infraestrutura. APIPA O Endereçamento IP Privado Automático (APIPA - Automatic Private IP Addressing) é usado quando o seu equipamento não consegue obter um endereço IP de um servidor DHCP. ASCII Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informações (ASCII - American Standard Code for Information Interchange). A representação numérica de um caractere. Por exemplo, o código ASCII para a letra A é 65. Método de autenticação O tipo de autenticação sem fio usado em sua rede. Canal As redes sem fio utilizam canais. Cada canal utiliza uma radiofrequência diferente em uma faixa predeterminada. Todos os dispositivos sem fio dentro da rede sem fio usarão os mesmos canais a menos que aqueles dispositivos estejam conectados a outros pontos de acesso sem fio que agem como uma gateway para a rede sem fio. DHCP Um servidor de Protocolo de Configuração Dinâmica do Host (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) atribui endereços IP aos dispositivos. DSL Linha Digital de Assinatura (DSL - Digital Subscriber Line) também conhecida como ADSL ou xDSL. Uma conexão à internet de alta velocidade. EAP Protocolo de Autenticação Extensível (EAP - Extensible Authentication Protocol) que fornece uma estrutura de autenticação para redes sem fio e cabeadas. O EAP utiliza um servidor RADIUS que autentica usuários em redes corporativas antes que tenham a permissão de acessar a rede sem fio ou cabeada. Cabo de rede (cabo Ethernet) O cabo usado para conectar o seu equipamento à rede cabeada. Os cabos Ethernet utilizam conectores RJ45 e o cabo propriamente dito também é conhecido como cabo direto. Endereço da Gateway Um endereço de gateway permite que o seu equipamento se comunique com outros dispositivos em redes diferentes. De modo geral, você não precisa configurar um endereço de gateway. HEX Abreviatura de HEXADECIMAL, um sistema de numeração que utiliza os números de 0 a 9 e as letras de A a F. Infraestrutura Cada dispositivo se comunica com um ponto de acesso central. Este é o tipo mais comumente usado de rede sem fio. Endereço IP Cada dispositivo na rede deve utilizar um endereço único. Este endereço é conhecido como um endereço IP e deve ser inserido manualmente ou pode ser automaticamente atribuído usando um servidor DHCP. O endereço IP é obrigatório em uma rede TCP/IP. LEAP Protocolo de Autenticação Extensível Leve (LEAP - Lightweight Extensible Authentication Protocol). Um protocolo da Cisco usado para autenticação 802.1X em redes locais sem fio. Da mesma forma que EAP, o LEAP utiliza um servidor RADIUS que autentica usuários em redes corporativas antes que tenham a permissão de acessar a rede sem fio ou cabeada. Endereço MAC Um endereço de Controle de Acesso à Mídia (MAC - Media Access Control) é um número de 12 dígitos único atribuído a cada dispositivo de rede. Nome do nó Um nome exclusivo para o dispositivo sem fio. De forma geral, o nome do nó baseia-se no endereço MAC. Intensidade do sinal A intensidade do sinal sem fio entre o seu equipamento e o ponto de acesso com o qual você está se comunicando. Máscara de sub-rede. Um endereço IP também requer uma máscara de sub-rede. A máscara de sub-rede é inserida manualmente ou atribuída automaticamente se estiver utilizando um servidor DHCP. Uma máscara de sub-rede é obrigatória em uma rede TCP/IP. SSID (Nome da Rede) O Identificador de Conjunto de Serviços (SSID - Service Set Identifier), também conhecido como nome da rede, é o nome utilizado por sua rede sem fio. Em algumas redes sem fio, o nome SSID não é exibido para aumentar a segurança. Switch Um switch ou comutador possibilita que vários dispositivos de rede se comuniquem entre si. TKIP O TKIP (Protocolo de Integridade Temporal de Chave) remove a previsibilidade de que intrusos possam se valer da exploração de vulnerabilidades de segurança geradas com o uso de chaves WEP atribuídas manualmente. As chaves TKIP são geradas automaticamente e são mais extensas que as chaves WEP. Consequentemente, elas são mais seguras que as chaves WEP padrão. Chave WEP A chave WEP (Wireless Equivalent Protocol) é um recurso de segurança sem fio que protege sua rede sem fio de curiosos casuais. A chave WEP é conhecida também como Chave de Rede (Senha).