| IP-osoitteen määritys
| Laite on määritettävä käyttämään IP-osoitetta. Vaihtoehtoja on kaksi: Hanki IP-osoite automaattisesti. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun verkkosi käyttää DHCP-palvelinta. Aseta staattinen IP-osoite. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun verkkosi ei käytä DHCP-palvelinta ja haluat antaa IP-osoitteen ja aliverkon peitteen asetukset itse. Jos et ole varma, kumpi vaihtoehto sinun tulee valita, käänny verkonvalvojan puoleen. Huomaa: Jos valitset vaihtoehdon ”Hanki IP-osoite automaattisesti”, laite yrittää hankkia IP-osoitteen DHCP-palvelimelta. Jos se ei pysty kommunikoimaan DHCP-palvelimen kanssa, koska DHCP-palvelin ei ole käytettävissä tai jos langattomat suojausasetukset on määritetty väärin, laite vaihtaa APIPA-pohjaiseen IP-osoitteeseen välillä 169.254.0.1–169.254.255.254.