| Hálózati kulcs (jelszó) konfiguráció
| Adja meg a megfelelő hálózati kulcsot, majd kattintson a „Tovább" lehetőségre. Minden egyes biztonsági mód rendelkezik bizonyos szabályokkal.
| Nyílt rendszer/Osztott kulcs WEP-pel Ez a kulcs 64- vagy 128-bit hosszúságú, és ASCII vagy hexadecimális formátumban kell megadni. 64 (40) bit ASCII: 5 szöveges karakterből álló kódot használ, pl.: „WSLAN" (a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak). 64 (40) bit hexadecimális: 10 számjegyből álló hexadecimális adatot használ, pl.: „71f2234aba”. 128 (104) bit ASCII: 13 szöveges karakterből álló kódot használ, pl.: „Wirelesscomms” (a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak). 128 (104) bit hexadecimális: 26 számjegyből álló hexadecimális adatot használ, pl.: „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK és TKIP vagy AES PSK (Pre-Shared Key) szabványt használ, ami 8 - 63 hosszúságú karaktersorozat használatát teszi lehetővé.