Pemecahan Masalah
| Deskripsi Masalah:
1. | Mesin Anda tidak dapat tersambung ke jaringan nirkabel.
2. | Ketika mencari jaringan nirkabel, Wizard tidak menemukan jaringan nirkabel.
3. | Kekuatan sinyal rendah atau terkadang kekuatan sinyal hilang.
4. | (Hanya berlaku untuk pengguna yang tidak memakai kabel USB untuk mengonfigurasikan mesin nirkabelnya). Saya membuat kesalahan saat mengonfigurasi pengaturan nirkabel, namun ketika saya menjalankan kembali perangkat lunak Wireless Wizard untuk memasukkan pengaturan yang benar, Wizard tidak menemukan mesin apa pun.
5. | Saya tidak tahu pengaturan jaringan nirkabel mana yang harus digunakan.
6. | Saya sudah mengonfigurasikan mesin saya agar menggunakan server DHCP. Namun, mesin tersebut tidak menerima alamat IP dari server DHCP. Mesin tersebut menggunakan alamat IP 169.254.x.x.
| Deskripsi Masalah:
1. | Mesin Anda tidak dapat tersambung ke jaringan nirkabel.
Solusi:
| SSID (Nama Jaringan) Pastikan bahwa Anda telah dengan benar memasukkan informasi SSID, sering juga disebut dengan nama jaringan, saat mengonfigurasikan mesin Anda. Mohon juga diingat bahwa informasi SSID harus tepat penulisan huruf besar/kecilnya. Misalnya jika SSID Anda adalah "Wireless Network" namun Anda memasukkan "wireless network" saat mengonfigurasikan pengaturan nirkabel, mesin tidak akan dapat terhubung ke jaringan karena huruf W dan N atau "Wireless Network" tidak menggunakan huruf besar. PASSKEY Pastikan juga bahwa Anda telah dengan benar memasukkan dengan benar passkey WEP/TKIP saat mengonfigurasikan pengaturan nirkabel dari mesin Anda. Masukkan passkey yang benar dan pastikan bahwa Anda telah memasukkan jumlah karakter yang benar bergantung pada passkey yang pertama kali Anda pakai saat mengonfigurasikan jaringan nirkabel. Dalam kedua kasus ini, jika Anda memasukkan informasi yang salah, kami sarankan agar Anda mengembalikan pengaturan nirkabel pada mesin Anda ke pengaturan pabriknya dan mulai ulang Wireless Wizard. Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur ulang pengaturan nirkabel dari mesin Anda dapat dilihat pada dokumen panduan yang disertakan bersama mesin Anda.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
2. | Ketika mencari jaringan nirkabel, Wizard tidak menemukan jaringan nirkabel.
Solusi:
| Apabila mesin Anda berada di luar jangkauan jaringan nirkabel, dekatkan perangkat ke Jalur Akses Nirkabel. Apabila mesin Anda berada di dalam jangkauan jaringan nirkabel, periksa untuk mengetahui apakah Jalur Akses Nirkabel tidak menyembunyikan nama jaringan SSID-nya. Jika nama jaringan SSID disembunyikan, masukkan secara manual saat mesin Anda dikonfigurasikan. Jika Anda tidak mengetahui cara memeriksanya, tanyakan kepada administrator sistem, Penyedia Internet, atau produsen Jalur Akses Nirkabel Anda.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
3. | Kekuatan sinyal rendah atau terkadang kekuatan sinyal hilang.
Solusi:
| Perangkat nirkabel dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan kekuatan sinyal dapat berubah karena mebel, dinding, atau lantai di antara perangkat nirkabel dan Jalur Akses yang sedang mencoba berkomunikasi. Jika Anda mengalami masalah kekuatan sinyal, dekatkan posisikan mesin Anda ke jalur akses agar kekuatan sinyal bertambah.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
4. | (Hanya berlaku untuk pengguna yang tidak memakai kabel USB untuk mengonfigurasikan mesin nirkabelnya). Saya membuat kesalahan saat mengonfigurasi pengaturan nirkabel, namun ketika saya menjalankan kembali perangkat lunak Wireless Wizard untuk memasukkan pengaturan yang benar, Wizard tidak menemukan mesin apa pun.
Solusi:
| Mesin Anda mungkin tidak dapat ditemukan perangkat lunak Wizard karena pengaturan nirkabel pada komputer dan mesin Anda sama sekali berbeda. Cobalah mengembalikan pengaturan nirkabel mesin Anda ke pengaturan bawaan pabriknya, lihat panduan pengguna Anda. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mengembalikan pengaturan nirkabel pada mesin Anda ke pengaturan bawaan pabrik, lihat ke panduan pengguna Anda.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
5. | Saya tidak tahu pengaturan jaringan nirkabel mana yang harus digunakan.
Solusi:
| Jika Anda salah mengonfigurasikan pengaturan nirkabel mesin Anda, mesin tersebut tidak akan berfungsi dengan benar. Hubungi administrator jaringan untuk memperoleh pengaturan nirkabel yang benar.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
6. | Saya sudah mengonfigurasikan mesin saya agar menggunakan server DHCP. Namun, mesin tersebut tidak menerima alamat IP dari server DHCP. Mesin tersebut menggunakan alamat IP 169.254.x.x.
Solusi:
| Hal tersebut menunjukkan bahwa mesin Anda tidak dapat mengakses jaringan nirkabel dan tidak bisa memperoleh alamat IP server DHCP. Periksa bahwa pengaturan jaringan nirkabel pada mesin Anda telah dimasukkan dengan benar dan jalur akses telah dikonfigurasikan agar mesin Anda dapat mengakses jaringan nirkabel.
kembali ke atas