Hibakeresés
| A probléma leírása:
1. | A készülék nem tud kapcsolódni a vezetéknélküli hálózathoz.
2. | A vezetéknélküli hálózatok keresésekor a varázsló nem talált vezetéknélküli hálózatot.
3. | A jelerősség alacsony vagy néha nincs is jelerősség.
4. | (Csak azokra a felhasználókra vonatkozik, akik nem USB vagy LAN-kábelt használnak vezetéknélküli eszközük konfigurálásához.) Hibáztam a vezetéknélküli beállítások megadásakor, de amikor újra elindítom a Vezetéknélküli-varázslót a helyes beállítások megadása céljából, az nem találja a készüléket.
5. | Nem tudom, hogy milyen vezetéknélküli hálózati beállításokat használjak.
6. | Konfiguráltam a készüléket DHCP szerver használatára. Ugyanakkor a készülék nem kap IP-címet a DHCP szervertől. Az a 169.254.x.x IP-címet használja.
| A probléma leírása:
1. | A készülék nem tud kapcsolódni a vezetéknélküli hálózathoz.
Megoldás:
| Hálózati név (SSID) Ellenőrizze, hogy helyesen adta meg az SSID információt, azaz a hálózat nevét a készülék konfigurálásakor. Ne felejtse el, hogy az SSID információ megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Például, ha az SSID a „Vezeték nélküli Hálózat”, de Ön a „vezeték nélküli hálózat” nevet adja meg a vezetéknélküli beállítások konfigurálásakor, akkor a készülék nem tud a hálózathoz kapcsolódni, mert a „V” és a „H” vagy a „Vezeték nélküli Hálózat" nem nagybetű. JELSZÓKULCS Ellenőrizze, hogy megadta a helyes WEP/TKIP jelszókulcsot a vezetéknélküli eszköz konfigurálásakor. Adja meg a helyes jelszókulcsot, ügyelve arra, hogy a helyes számú karaktert adja meg, a vezeték nélküli hálózat konfigurálásakor használt jelszókulcsnak megfelelően. Mindkét esetben, ha hibás információt adott meg, javasoljuk, hogy állítsa vissza a készülék vezeték nélküli beállításait a gyári értékekre, majd indítsa újra a Vezeték nélküli varázslót. További információt arról, hogy hogyan állítsa vissza a készülék vezeték nélküli beállításait a készülék mellékelt használati útmutatóban talál.
vissza a tetejére
| A probléma leírása:
2. | A vezetéknélküli hálózatok keresésekor a varázsló nem talált vezetéknélküli hálózatot.
Megoldás:
| Ha a készülék kívül esik a vezeték nélküli hálózat hatósugarán, akkor vigye közelebb a készüléket a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Ha a készülék a hozzáférési pont hatósugarán belül van, akkor ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont nem rejti-e el SSID-hálózat nevét. Ha igen, akkor manuálisan kell megadnia az SSID-nevet a készülék konfigurációjakor. Ha nem tudja biztosan, hogy hogyan kell ezt ellenőrizni, kérje ki a rendszergazda, az internetszolgáltató vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont gyártójának tanácsát.
vissza a tetejére
| A probléma leírása:
3. | A jelerősség alacsony vagy néha nincs is jelerősség.
Megoldás:
| A vezeték nélküli eszközökre hat a környezet, amelyben vannak és a jel erősségét megváltoztathatja a vezeték nélküli eszköz és a hozzáférési pont között levő bútorzat, a falak vagy padlók. Ha problémákat tapasztal a jel erősségét illetően, akkor próbálja meg közelebb helyezni a készüléket a hozzáférési ponthoz.
vissza a tetejére
| A probléma leírása:
4. | (Csak azokra a felhasználókra vonatkozik, akik nem USB vagy LAN-kábelt használnak vezetéknélküli eszközük konfigurálásához.) Hibáztam a vezetéknélküli beállítások megadásakor, de amikor újra elindítom a Vezetéknélküli-varázslót a helyes beállítások megadása céljából, az nem találja a készüléket.
Megoldás:
| Lehet, hogy a varázsló azért nem tudja megtalálni a készüléket, mert a számítógép és a készülék vezeték nélküli beállításai teljesen eltérőek. Próbálja visszaállítani a készülék vezeték nélküli beállításait a gyári értékekre; lásd a felhasználói útmutatót. További információt arról, hogy hogyan állítsa vissza a készüléken a gyári alapértelmezett értéket, annak használati útmutatójában talál.
vissza a tetejére
| A probléma leírása:
5. | Nem tudom, hogy milyen vezetéknélküli hálózati beállításokat használjak.
Megoldás:
| Ha hibásan konfigurálja a készülék ﻿vezeték nélküli beállításait, az hibásan fog működni. A megfelelő vezeték nélküli beállításokért forduljon a hálózat rendszergazdájához.
vissza a tetejére
| A probléma leírása:
6. | Konfiguráltam a készüléket DHCP szerver használatára. Ugyanakkor a készülék nem kap IP-címet a DHCP szervertől. Az a 169.254.x.x IP-címet használja.
Megoldás:
| Ez arra utal, hogy a készülék nem tudja elérni a vezeték nélküli hálózatot, ezért nem tud IP-címet kérni a DHCP szervertől. Kérjük ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a vezetéknélküli hálózat beállításait a készüléken, valamint azt, hogy a hozzáférési pont úgy van-e konfigurálva, hogy lehetővé tegye a készülék számára a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáférést.
vissza a tetejére