| Glosarium
| 802.11b atau 802.11g Juga dikenal sebagai router nirkabel, jalur akses membentuk jantung dari jaringan nirkabel Anda dan mengontrol konfigurasi keamanannya. Jika Anda menggunakan jalur akses, Anda memiliki jaringan mode Infrastruktur. APIPA Automatic Private IP Addressing (APIPA) atau Pengalamatan IP Pribadi Otomatis digunakan ketika mesin Anda tidak dapat memperoleh alamat IP dari server DHCP. ASCII American Standard Code for Information Interchange (ASCII) atau Kode Standar Amerika untuk Pertukaran Informasi. Representasi numerik dari karakter. Misalnya, kode ASCII untuk huruf A adalah 65. Metode Otentikasi Tipe otentikasi nirkabel yang digunakan pada jaringan Anda. Saluran Jaringan nirkabel menggunakan saluran. Setiap saluran menggunakan frekuensi radio yang berbeda di dalam rentang yang telah ditetapkan. Semua perangkat nirkabel di dalam jaringan nirkabel akan menggunakan saluran yang sama kecuali perangkat lain tersebut tersambung ke jalur akses nirkabel yang bertindak gateway ke jaringan nirkabel. DHCP Server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) mengalokasikan alamat IP ke perangkat jaringan. DSL Digital Subscriber Line (DSL) juga disebut sebagai ADSL atau xDSL. Sambungan internet berkecepatan tinggi. EAP Extensible Authentication Protocol (EAP) yang menyediakan kerangka kerja otentikasi untuk jaringan nirkabel dan kabel. EAP menggunakan server RADIUS, yang mengautentikasi pengguna pada jaringan perusahaan sebelum mereka diizinkan mengakses jaringan nirkabel atau kabel. Kabel jaringan (kabel Ethernet) Kabel digunakan untuk menyambungkan mesin Anda ke jaringan kabel. Kabel Ethernet menggunakan konektor RJ45 dan kabel itu sendiri juga dikenal sebagai kabel straight-through. Alamat Gateway Alamat gateway memungkinkan mesin Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat lain pada jaringan berbeda. Pada umumnya, Anda tidak perlu mengonfigurasikan alamat gateway. HEX Singkatan HEXADECIMAL, sistem penomoran yang menggunakan angka 0-9 dan huruf A-F. Infrastruktur Setiap perangkat berkomunikasi melalui jalur akses terpusat. Ini adalah jenis paling umum dari jaringan nirkabel. Alamat IP Setiap perangkat pada jaringan harus menggunakan alamat unik. Alamat ini dikenal sebagai alamat IP dan harus dimasukkan secara manual atau ditugaskan secara otomatis menggunakan server DHCP. Alamat IP adalah sesuatu yang wajib di dalam jaringan TCP/IP. LEAP Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) Adalah protokol Cisco yang digunakan untuk otentikasi 802.1X pada LAN nirkabel. Seperti EAP, LEAP menggunakan server RADIUS, yang mengautentikasi pengguna pada jaringan perusahaan sebelum mereka diizinkan mengakses jaringan nirkabel atau kabel. Alamat MAC Alamat Media Access Control (MAC) adalah angka 12 digit unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan. Nama Node Nama unik untuk perangkat nirkabel, didasarkan pada alamat MAC. Kekuatan Sinyal Kekuatan sinyal nirkabel di antara mesin Anda dan jalur akses yang berkomunikasi dengan Anda. Subnet Mask. Alamat IP juga membutuhkan subnet mask. Subnet mask dimasukkan secara manual, atau ditugaskan secara otomatis jika menggunakan server DHCP. Subnet mask adalah sesuatu yang wajib di dalam jaringan TCP/IP. SSID (Nama Jaringan) Service Set Identifier (SSID), juga disebut dengan nama jaringan, merupakan nama yang digunakan jaringan nirkabel Anda. Pada sebagian jaringan nirkabel, nama SSID tidak ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan. Sakelar Sakelar memungkinkan beberapa perangkat jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) meniadakan daya tebak yang dapat diandalkan penyusup untuk memanfaatkan kelemahan keamanan yang muncul karena penggunaan kunci WEP yang ditetapkan secara manual. Kunci TKIP secara otomatis dibuat dan lebih panjang daripada kunci WEP sehingga lebih aman daripada kunci WEP standar. Kunci WEP Kunci Wireless Equivalent Protocol (WEP) adalah fitur keamanan nirkabel dasar yang melindungi jaringan nirkabel dari pengamat sambil lalu. Kunci WEP juga disebut sebagai Kunci Jaringan (Kata Sandi).