| Sertifikaatin määritys.
| Asiakasvarmenne
| Valitse asiakasvarmenne EAP-TLS-todennusta varten. Huomaa, että varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen upotetun verkkopalvelimen (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla. (EAP-TLS:ää lukuun ottamatta asiakasvarmennetta ei tarvitse valita todentamismenetelmää käytettäessä.)
| Palvelimen varmenteen vahvistaminen
| Valitse palvelimen varmenteen vahvistusmenetelmä. (LEAP-protokollaa käytettäessä ei tarvitse valita vahvistusmenetelmää.) Ei vahvistusta Palvelimen varmenteeseen luotetaan ilman vahvistusta. Myöntäjän varmenne Tähän laitteeseen määritetty myöntäjän verifioima varmenne vahvistaa myöntäjän verifioiman palvelimen varmenteen. Huomaa, että varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen sisäisen sivun (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla. Myöntäjän varmenne + palvelimen tunnus Palvelimen varmenne (myöntäjän antama laitteeseen määritetyn myöntäjän varmenteen avulla) ja yleinen nimi (palvelimen tunnus) vahvistetaan. Huomaa, että varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen upotetun verkkopalvelimen (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla.
| Palvelimen tunnus
| Syötä palvelimen tunnus palvelimen varmenteen vahvistamiseksi. Palvelimen tunnus on palvelimen varmenteen yleinen nimi.
| Määritä varmenne
| Kun käytetään asiakasvarmennetta tai myöntäjän varmennetta, varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen sisäisen sivuston (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla.