| Glossaire
| 802.11b ou 802.11g Aussi appelé routeur sans fil, un point d’accès représente le coeur de votre réseau sans fil et contrôle la configuration de sa sécurité. Si vous utilisez un point d’accès, vous avez un réseau en mode infrastructure. APIPA La fonction d'attribution automatique d'adresse IP privée (APIPA) est utilisée lorsque que votre appareil ne peut pas obtenir d'adresse IP du serveur DHCP. ASCII Code standard américain pour l'échange d'informations. Il s’agit de la représentation numérique d’un caractère. Par exemple, le code ASCII de la lettre A est 65. Méthode d’authentification Le type d’authentification sans fil utilisée sur votre réseau. Canal Les réseaux sans fil utilisent des canaux. Chaque canal utilise une fréquence radio différente appartenant à une plage prédéterminée. Tous les appareils sans fil du réseau sans fil utilisent le même canal sauf si ces appareils sont connectés à d’autres points d’accès sans fil faisant office de passerelle vers le réseau sans fil. DHCP Un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue les adresses IP aux appareils du réseau. DSL La ligne numérique DSL (Digital Subscriber Line) également appelée ADSL ou xDSL. Il s’agit d’une connexion Internet haute vitesse. EAP Le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) fournit une infrastructure d’authentification pour les réseaux sans fil et câblés. EAP utilise un serveur RADIUS, qui authentifie les utilisateurs sur les réseaux d’entreprise avant de les autoriser à accéder au réseau sans fil ou câblé. Câble réseau (câble ethernet) Le câble utilisé pour connecter votre appareil à votre réseau câblé. Appelé aussi câble droit, ce câble Ethernet utilise des connecteurs RJ45. Adresse de passerelle Une adresse de passerelle permet à votre appareil de communiquer avec d’autres appareils sur différents réseaux. En principe, vous n’avez pas besoin de définir une adresse de passerelle. HEX Abréviation de HEXADECIMAL, un système de numérotation utilisant les chiffres 0-9 et les lettres A-F. Infrastructure Chaque appareil communique via un point d’accès central. Il s’agit du type de réseau sans fil le plus couramment utilisé. Adresse IP Chaque appareil du réseau doit utiliser une adresse unique. Cette adresse est appelée adresse IP et doit être saisie manuellement ou être automatiquement allouée à l’aide d’un serveur DHCP. Une adresse IP est obligatoire sur un réseau TCP/IP. LEAP LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) est un protocole Cisco utilisé pour l’authentification 802.1X sur les LAN sans fil. Comme EAP, LEAP utilise un serveur RADIUS, qui authentifie les utilisateurs sur les réseaux d’entreprise avant de les autoriser à accéder au réseau sans fil ou câblé. Adresse MAC Une adresse MAC (Media Access Control) est un numéro unique de 12 chiffres alloué à chaque appareil du réseau. Nom du noeud L'appareil sans fil possède un nom unique en fonction de l'adresse MAC. Intensité du signal L’intensité du signal sans fil entre votre appareil et le point d’accès avec lequel vous communiquez. Masque de sous-réseau Une adresse IP nécessite également un masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau est saisi manuellement ou alloué automatiquement si un serveur DHCP est utilisé. Un masque de sous-réseau est obligatoire sur un réseau TCP/IP. Nom du réseau (SSID) L’identifiant de l’ensemble de services (SSID), aussi appelé nom du réseau, est le nom utilisé par votre réseau sans fil. Pour certains réseaux sans fil, le nom du réseau (SSID) est masqué pour une question de sécurité. Commutateur Un commutateur permet à plusieurs appareils de réseau de communiquer entre eux. TKIP Le protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) élimine le risque d’exploitation par des intrus des lacunes de sécurité résultant de l’utilisation de clés WEP allouées manuellement. Les clés TKIP sont générées automatiquement et sont plus longues que les clés WEP. Elles sont donc plus sûres que les clés WEP standard. Clé WEP La clé WEP (Wireless Equivalent Privacy) est une fonctionnalité de sécurité sans fil de base qui protège votre réseau sans fil des intrusions occasionnelles. On l'appelle aussi clé réseau (mot de passe).