| Конфигурация на IP адрес
| Вашата машина трябва да бъде конфигурирана да използва IP адрес. Има два възможни варианта: Автоматично получаване на IP адрес. Използвайте тази опция, ако мрежата ви използва DHCP сървър. Задаване на статичен IP адрес. Използвайте тази опция, ако мрежата ви не използва DHCP сървър и искате ръчно да въведете настройките за IP адрес и мрежова маска. Ако не сте сигурни коя опция да изберете, моля, говорете с мрежовия си администратор. Моля, имайте предвид: ако изберете опцията “Автоматично получаване на IP адрес”, вашата машина ще се опита да получи IP адрес от DHCP сървър. Ако не успее да комуникира с DHCP сървъра, защото сървърът е недостъпен или защото не сте конфигурирали правилно настройките си за безжична защита, машината ви ще премине към IP адрес, базиран на APIPA в диапазона от 169.254.0.1 до 169.254.255.254.