| Konfigurasjon av nettverksnøkkel (passord)
| Skriv inn riktig nettverksnøkkel, og klikk på Neste. Hver pålitelighetsmetode har sine regler.
| Åpent system / delt nøkkel med WEP Denne nøkkelen har en 64-biters eller 128-biters verdi som må skrives inn i ASCII-format eller et heksadesimalt format. 64-biters (40) ASCII: Bruker 5 teksttegn, f.eks. “WSLAN” (skiller mellom små og store bokstaver). 64-biters (40) heksadesimalt: Bruker 10 sifre med heksadesimale data, f.eks. “71f2234aba”. 128-biters (104) ASCII: Bruker 13 teksttegn, f.eks. “TrådløstNettv” (skiller mellom små og store bokstaver). 128-biters (104) heksadesimalt: Bruker 26 sifre med heksadesimale data, f.eks. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”. WPA-PSK/WPA2-PSK og TKIP eller AES Bruker en forhåndsdelt nøkkel (PSK) på mellom 8 og 63 tegn.