| IP Adresi Yapılandırma
| Makineniz bir IP adresi kullanacak şekilde yapılandırılmalıdır. İki olası seçenek bulunmaktadır: Otomatik olarak bir IP adresi almak. Ağınız DHCP sunucusu kullanıyorsa bu seçeneği seçiniz. Statik IP adresi ayarlayınız. Bu seçeneği ağınız DHCP sunucusu kullanmıyorsa ve IP adresi ve alt ağ maskesi ayarlarını manuel olarak girmek istiyorsanız kullanınız. Hangi seçeneği seçeceğinizden emin değilseniz ağ yöneticiniz ile görüşünüz. Dikkat: "Otomatik olarak bir IP Adresi alın" seçeneğini işaretlediyseniz, cihazınız DHCP sunucusundan bir IP adresi almaya çalışacaktır. DHCP sunucusu olmadığından veya kablosuz bağlantı güvenlik ayarlarını hatalı şekilde yapılandırdığınızdan dolayı DHCP sunucusu ile bağlantı kurulamıyorsa makineniz APIPA tabanlı 169.254.0.1 ila 169.254.255.254 aralığında bir IP adresi alacaktır.