| Konfiguration av IP-adress
| Maskinen måste konfigureras att använda en IP-adress. Det finns två möjliga alternativ: Få en IP-adress automatiskt. Använd det här alternativet om nätverket använder en DHCP-server. Ställ in statisk IP-adress. Använd det här alternativet om nätverket inte använder en DHCP-server och du vill ange IP-adress och nätmaskinställningar manuellt. Kontakta nätverksadministratören om du inte är säker på vilket alternativ du ska välja. Obs: Om du väljer alternativet ”Få en IP-adress automatiskt” kommer enheten att försöka få en IP-adress från en DHCP-server. Om den inte kan kommunicera med DHCP-servern på grund av att DHCP-servern inte är tillgänglig eller de trådlösa säkerhetsinställningarna är felaktigt konfigurerade, kommer maskinen att växla till en APIPA-baserad IP-adress i intervallet 169.254.0.1 till 169.254.255.254.