| Používání automatického nastavení bezdrátového připojení (jedním tlačítkem)
| Možnost Automatické nastavení bezdrátového připojení umožňuje tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení přijímat nastavení konfigurace bezdrátové sítě přímo z libovolného bezdrátového přístupového bodu, který podporuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup).
| Pokud se během nastavování vyskytne problém, dočasně umístěte zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.
| Podrobnosti o postupu konfigurace bezdrátového přístupového bodu v režimu WPS (Wi-Fi Protected Setup) naleznete v uživatelské příručce výrobce.
| Jakmile je tiskárna/multifunkční zařízení nakonfigurováno, přesuňte jej zpět na požadované místo v pracovním prostředí, které je v dosahu bezdrátového přístupového bodu.