| IP-cím konfigurálása
| A készüléket konfigurálni kell az IP-cím használatára. Erre két lehetőség van: IP-cím automatikus lekérése. Válassza ezt a lehetőséget, ha a hálózata DHCP szervert használ. Statikus IP-cím megadása. Válassza ezt a lehetőséget, ha a hálózata nem használ DHCP szervert és manuálisan szeretné megadni az IP-cím és alhálózati maszk beállításait. Ha nem biztos benne, hogy melyik lehetőséget válassza, kérjen tanácsot a hálózat rendszergazdájától. Figyelem: Ha az „IP-cím automatikus lekérése” lehetőséget választja, akkor az eszköz megpróbálja automatikusan lekérni az IP-címet egy DHCP szerverről. Ha nem képes kommunikálni a DHCP szerverrel, mert a DHCP szerver nem elérhető vagy hibásan konfigurálta a vezetéknélküli biztonsági beállításokat, a készülék APIPA alapú IP-címre vált a 169.254.0.1 és 169.254.255.254 közötti tartományban.