Vianetsintä
| Ongelman kuvaus:
1. | Laite ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon.
2. | Ohjattu toiminto ei löytänyt langatonta verkkoa.
3. | Signaali on heikko tai joskus signaalia ei ole.
4. | (Koskee vain käyttäjiä, jotka eivät käytä USB-kaapelia langattoman laitteen määritysten tekemiseen.) Tein virheen langattomia asetuksia määrittäessäni, mutta kun yritän suorittaa langattoman laitteen ohjatun asennuksen uudelleen asetusten korjaamiseksi, ohjelma ei löydä laitettani.
5. | En tiedä, millaisia langattoman verkon asetuksia minun tulisi käyttää.
6. | Olen määrittänyt laitteen käyttämään DHCP-palvelinta. Laite ei kuitenkaan saa IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. Se käyttää IP-osoitetta 169.254.x.x.
| Ongelman kuvaus:
1. | Laite ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon.
Ratkaisu:
| SSID (verkon nimi) Tarkista, että olet antanut oikean verkon nimen (SSID) määrittäessäsi laitteen asetuksia. Muista, että SSID-tiedot ovat kirjainkoon tunnistavia. Jos SSID on esimerkiksi ”Langaton Verkko”, mutta annat langattoman laitteen asetuksiin nimen ”langaton verkko", laite ei saa yhteyttä verkkoon, koska ”l” ja ”v” on kirjoitettu pienellä. WEP-AVAIN Tarkista myös, että olet antanut oikean WEP/TKIP-avaimen määrittäessäsi laitteen langattomia asetuksia. Anna oikea avain ja varmista, että annat yhtä monta merkkiä kuin avaimessa, jota alunperin käytettiin langatonta verkkoa määritettäessä. Jos olet antanut väärät tiedot, suosittelemme, että palautat laitteen langattomat asetukset tehdasasetuksiin ja käynnistät ohjatun langattoman laitteen asennuksen uudelleen. Katso lisätietoja laitteen langattomien asetusten palauttamisesta laitteen mukana toimitetuista oppaista.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
2. | Ohjattu toiminto ei löytänyt langatonta verkkoa.
Ratkaisu:
| Jos laite ei ole langattoman verkon kantoalueella, siirrä kirjoitin lähemmäksi langatonta tukiasemaa. Jos laite on langattoman verkon kantoalueella, tarkista, onko langattomaan tukiasemaan määritetty SSID-verkon nimi piilotettu. Tällöin SSID-nimi on annettava manuaalisesti laitteen määrityksiä tehtäessä. Jos et tiedä, miten saat nimen selville, ota yhteys verkonvalvojaan, Internet-palveluntarjoajaan tai langattoman tukiaseman valmistajaan.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
3. | Signaali on heikko tai joskus signaalia ei ole.
Ratkaisu:
| Langattomien laitteiden sijoitusympäristö vaikuttaa niiden toimintaan, ja huonekalut, seinät ja lattiat voivat muuttaa langattoman laitteen ja sen käyttämän tukiaseman välisen langattoman signaalin voimakkuutta. Jos signaalin voimakkuudessa on ongelmia, kokeile parantaa signaalia siirtämällä laite lähemmäs tukiasemaa.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
4. | (Koskee vain käyttäjiä, jotka eivät käytä USB-kaapelia langattoman laitteen määritysten tekemiseen.) Tein virheen langattomia asetuksia määrittäessäni, mutta kun yritän suorittaa langattoman laitteen ohjatun asennuksen uudelleen asetusten korjaamiseksi, ohjelma ei löydä laitettani.
Ratkaisu:
| Ohjattu toiminto ei ehkä löydä laitetta, koska tietokoneen ja laitteen langattomat asetukset ovat täysin erilaiset. Kokeile palauttaa laitteen tehdasasetukset, katso käyttöopas. Katso lisätietoja laitteen langattomien tehdasasetusten palauttamisesta käyttöoppaasta.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
5. | En tiedä, millaisia langattoman verkon asetuksia minun tulisi käyttää.
Ratkaisu:
| Jos laitteen langattomat asetukset on määritetty väärin, se ei toimi oikein. Ota yhteys verkonvalvojaan, joka osaa neuvoa sinulle oikeat langattoman verkon asetukset.
takaisin alkuun
| Ongelman kuvaus:
6. | Olen määrittänyt laitteen käyttämään DHCP-palvelinta. Laite ei kuitenkaan saa IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. Se käyttää IP-osoitetta 169.254.x.x.
Ratkaisu:
| Tämä viittaa siihen, että laite ei saa yhteyttä langattomaan verkkoon eikä voi hankkia IP-osoitetta DHCP-palvelimelta. Tarkista, että olet antanut langattoman verkon asetukset oikein laitteeseen ja tarkista myös, että tukiasema on määritetty päästämään laite langattomaan verkkoon.
takaisin alkuun