| Používanie automatického nastavenia bezdrôtového pripojenia (jedným tlačidlom)
| Možnosť automatického bezdrôtového nastavenia umožňuje tejto tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu prijímať nastavenia bezdrôtovej siete priamo z každého bezdrôtového prístupového bodu, ktorý podporuje nastavenie zabezpečenej Wi-Fi.
| Ak počas nastavovania narazíte na problém, dočasne presuňte zariadenie bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu.
| Ďalšie informácie o nastavení bezdrôtového prístupového bodu pre režim nastavenia zabezpečenej Wi-Fi nájdete v používateľskej príručke výrobcu.
| Keď je tlačiareň/multifunkčné zariadenie nakonfigurované, môžete ho presunúť späť na vhodné miesto vo vašom pracovnom prostredí, ktoré je v dosahu bezdrôtového prístupového bodu.