| Configurazione chiave di rete (password)
| Immettere la chiave di rete appropriata e fare clic su "Avanti". Ciascun metodo di autenticazione adotta alcune regole.
| Sistema aperto / Chiave condivisa con WEP Questa chiave è un valore di 64 bit o 128 bit da immettere in formato ASCII o esadecimale. 64 (40) bit ASCII: Utilizza 5 caratteri di testo. Ad esempio, "WSLAN" (distinzione tra minuscole e maiuscole). 64 (40) bit esadecimale: Utilizza 10 cifre di dati esadecimali. Ad esempio, "71f2234aba". 128 (104) bit ASCII: Utilizza 13 caratteri di testo. Ad esempio, "Wirelesscomms" (distinzione tra minuscole e maiuscole) 128 (104) bit esadecimale: Utilizza 26 cifre di dati esadecimali. Ad esempio, "71f2234ab56cd709e5412aa2ba". WPA-PSK/WPA2-PSK e TKIP o AES Utilizza una chiave pre-condivisa (PSK) con una lunghezza compresa tra 8 e 63 caratteri.