| Zertifikatkonfiguration
| Client-Zertifikat
| Wählen Sie das Client-Zertifikat für die EAP-TLS-Authentifizierung. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst das Zertifikat auf der Seite „Zertifikat konfigurieren“ über den eingebetteten Webserver (EWS) Ihres Gerätes einrichten müssen. (Sie müssen das Client-Zertifikat nicht wählen, wenn Sie eine andere Authentifizierungsmethode verwenden als EAP-TLS.)
| Server-Zertifikat-Verifizierung
| Wählen Sie die Methode zur Server-Zertifikat-Verifizierung. (Sie müssen die Methode zur Server-Zertifikat-Verifizierung nicht wählen, wenn Sie LEAP verwenden.) Keine Verifizierung Das Server-Zertifikat ist ohne Verifizierung vertrauenswürdig. CA-Zert. Das von der Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellte Server-Zertifikat wird durch das in diesem Gerät installierte CA-Zertifikat verifiziert. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst das Zertifikat auf der Seite „Zertifikat konfigurieren“ über die interne Webseite (EWS) Ihres Gerätes einrichten müssen. CA-Zert. + Server-ID Das Server-Zertifikat (ausgestellt durch die Zertifizierungsstelle (CA) unter Verwendung des in diesem Gerät installierten CA-Zertifikats) und der allgemeine Name (Server-ID) sind verifiziert. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst das Zertifikat auf der Seite „Zertifikat konfigurieren“ über den eingebetteten Webserver (EWS) Ihres Gerätes einrichten müssen.
| Server-ID
| Geben Sie die Server-ID für die Server-Zertifikat-Verifizierung ein. Die Server-ID ist der allgemeine Name des Server-Zertifikats.
| Zertifikat konfigurieren
| Wenn Sie ein Client-Zertifikat oder ein CA-Zertifikat verwenden, muss das Zertifikat zuvor auf der Seite „Zertifikat konfigurieren“ über den eingebetteten Webserver (EWS) Ihres Gerätes eingerichtet werden.