WS01000010,Průvodce nastavením bezdrátového zařízení
WS01000040,2.02
WS02010010,Vítejte
WS02010020,Vítá vás Průvodce nastavením bezdrátového zařízení
WS04000010,Konfigurace IP adresy
WS04000020,Vyberte metodu konfigurace IP adresy zařízení
WS04000030,Získat IP adresu automaticky.
WS04000050,Nastavit statickou IP adresu
WS04000060,IP adresa
WS04000070,Maska podsítě
WS04000080,Brána
WS05020010,Název bezdrátové sítě
WS05020020,Konfigurace názvu bezdrátové sítě, k níž bude zařízení přiřazeno.
WS05020030,SSID (název sítě)
WS05020040,Toto je síť typu Ad-hoc a žádný přístupový bod zde neexistuje.
WS05020060,Kanál
WS05030010,Vyhledávání bezdrátových sítí...
WS05040010,Dostupné bezdrátové sítě
WS05040020,Vyberte SSID (název sítě), ke kterému se chcete připojit.
WS05040040,SSID (název sítě)
WS05040050,Kanál
WS05040060,Bezdrátový režim
WS05040070,Signál
WS05040080,Přístupový bod / Základna
WS05040090,Síť Ad-hoc
WS05040100,Pokud se identifikátor SSID (Identifikace vašeho bezdrátového přístupového bodu) nezobrazí v seznamu anebo pokud je skryt, konfigurace je možná stisknutím tlačítka „Pokročilé“.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,POZOR!
WS05060020,Tato bezdrátová síť není zabezpečená.
WS05060021,Nepoužívá bezpečné ověřování a šifrování.
WS05060030,Chcete pokračovat v nastavování?
WS05060040,SSID (název sítě):
WS06000010,Způsob ověřování a režim šifrování
WS06000020,Konfigurace způsobu ověřování a režimu šifrování.
WS06000030,Způsob ověřování
WS06000040,Režim šifrování
WS06000050,Síťový klíč (heslo)
WS06000070,SSID (název sítě)
WS06000080,Vnitřní metoda ověřování
WS07000010,Potvrzení nastavení bezdrátové sítě
WS07000020,Chcete-li odeslat následující nastavení do zařízení, klepněte na tlačítko "Další".
WS07000060,Komunikační režim
WS07000070,Infrastruktura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (název sítě)
WS07000150,Auto
WS07000190,IP adresa
WS07000200,Maska podsítě
WS07000210,Brána
WS07000220,Kanál
WS07000230,Způsob ověřování
WS07000240,Režim šifrování
WS07000270,Změnit IP adresu
WS07000280,Vnitřní metoda ověřování
WS08010010,Probíhá odesílání nastavení... Čekejte, prosím...
WS21000010,Ověření uživatele
WS21000020,Konfigurujte způsob ověřování a režim šifrování.
WS21000030,SSID (název sítě)
WS21000040,Ověření uživatele
WS21000050,Uživatelské jméno
WS21000060,Uživatelské heslo
WS43000000,Konfigurace síťového klíče
WS43000010,Zadejte síťový klíč (heslo), který jste zjistili.
WS43000020,Bude automaticky rozpoznán typ vašeho síťového ověřování a šifrování. Je třeba zadat pouze síťový klíč (heslo).
WS44000010,Konfigurace certifikátu
WS44000020,Nakonfigurujte ověření klientského certifikátu a certifikátu serveru.
WS44000030,SSID (název sítě)
WS44000040,Certifikát klienta
WS44000050,Ověření certifikátu serveru
WS44000051,Bez ověření
WS44000052,CÚ cert.
WS44000053,CÚ cert. + ID serveru
WS44000060,ID serveru
WS46000010,Připojení k síti se nezdařilo
WS46000020,Potvrďte následující a poté klikněte na tlačítko „Zkusit znovu“:
WS46000230,Bezdrátový přístupový bod/router nelze detekovat. (TS-02)
WS46000240,– Odpojte napájení bezdrátového přístupového bodu/směrovače, počkejte 10 sekund a poté ho znovu zapojte.
WS46000250,- zkontrolujte, zde nejsou v bezdrátovém přístupovém bodu/routeru nastavena další nastavení zabezpečení, například filtrování adresy MAC,
WS46000260,– zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě) a zadáváte správný síťový klíč (heslo),
WS46000270,– toto zařízení nepodporuje 5GHz SSID/ESSID, musíte proto vybrat 2,4GHz SSID/ESSID. Ujistěte se, zda je přístupový bod/směrovač nastaven na smíšený režim 2,4 GHz nebo 2,4/5 GHz.
WS46000280,MAC adresa:
WS46000330,Zařízení nelze připojit k bezdrátovému přístupovému bodu/routeru. (TS-03)
WS46000340,– Zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě) a zadáváte správný síťový klíč (heslo).
WS46000350,– Pokud tyto údaje neznáte, nahlédněte do příručky dodávané s přístupovým bodem/routerem.
WS46000430,V bezdrátovém přístupovém bodu/routeru byla zjištěna nepodporovaná metoda ověření/šifrování. (TS-04)
WS46000440,– Bezdrátový přístupový bod/router používá metodu ověření/šifrování, která není zařízením podporována. Zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě).
WS46000530,Zadaný název SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) nejsou správné. (TS-05)
WS46000540,– Zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě) a zadáváte správný síťový klíč (heslo).
WS46000630,Zadané údaje bezdrátového zabezpečení nejsou správné. (TS-06)
WS46000640,– Zkontrolujte vybranou metodu ověřování/šifrování a ujistěte se, zda jste zadali správný síťový klíč (heslo).
WS51000010,Zjišťují se existující nastavení bezdrátové sítě
WS51000020,Byla zjištěna nastavení bezdrátové sítě.
WS51000030,Pokud zařízení připojujete k podnikové síti, ověřte si název SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) u správce sítě.
WS51000040,SSID (název sítě):
WS51000050,Chcete zařízení připojit k této bezdrátové síti?
WS51000060,Ano, chci zařízení připojit k této bezdrátové síti.
WS51000070,Ne, chci zařízení připojit k jiné bezdrátové síti.
WS98050010,Neplatný síťový klíč (heslo)
WS98050020,(klíč ASCII WEP)
WS98050030,Zadaný WEP klíč (heslo) není správný.
WS98050040,64(40)bitový klíč WEP: „Hello“
WS98050050,128(104)bitový klíč WEP: „Wirelesscomms“
WS98050060,Zadejte 5 nebo 13 textových znaků. Například:
WS98060010,Neplatný síťový klíč (heslo)
WS98060020,(Hex. klíč WEP)
WS98060030,Zadaný WEP klíč (heslo) není správný.
WS98060040,Zadejte 10 nebo 26 číslic hexadecimálních dat. Například:
WS98060050,64(40)bitový klíč WEP: „71f2234aba“
WS98060060,128(104)bitový klíč WEP: „71f2234ab56cd709e5412aa3ba“
WS98070010,Nastavení je neúplné
WS98070020,Nastavování není dokončeno.
WS98070030,Pokud tento instalační program ukončíte, nebude bezdrátové nastavení zařízení konfigurováno.
WS98070040,Chcete-li v nastavování zařízení pokračovat, klepněte na tlačítko „Pokračovat“.
WS98070050,Chcete-li instalační program ukončit, klepněte na tlačítko "Konec".
WS98100010,Neplatný síťový klíč (heslo)
WS98100020,Síťový klíč (heslo) je řetězec ASCII v délce 8–63 znaků.
WS98150010,Neplatný síťový klíč (heslo)
WS98150020,Zadaný síťový klíč (heslo) je nesprávný. Zadejte 5 nebo 8–63 znaků v závislosti na metodě zabezpečení. Například.:
WS98150030,Další informace získáte v textu nápovědy.
WS98160010,Chyba připojení USB
WS98160020,Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
WS98160030,Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
WS99010010,OK
WS99010020,Zrušit
WS99010030,Konec
WS99010040,< Zpět
WS99010050,Další >
WS99010060,Nápověda
WS99010070,Obnovit
WS99010090,Pokračovat
WS99010100,Pokročilé
WS99010130,Kde je moje SSID?
WS99010140,Kde je můj síťový klíč (heslo)?
WS99010150,Zkusit znovu
WS99020100,Otevřený systém
WS99020110,Sdílený klíč
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Není
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,ŽÁDNÉ
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
