WS01000010,Kreator instalacji urządzenia bezprzewodowego
WS01000040,2.02
WS02010010,Witamy
WS02010020,Witamy w Kreatorze instalacji urządzenia bezprzewodowego
WS04000010,Konfiguracja adresu IP
WS04000020,Wybierz sposób konfiguracji adresu IP urządzenia
WS04000030,Pobierz adres IP automatycznie.
WS04000050,Ustaw statyczny adres IP
WS04000060,Adres IP
WS04000070,Maska podsieci
WS04000080,Brama
WS05020010,Nazwa sieci bezprzewodowej
WS05020020,Skonfiguruj nazwę sieci bezprzewodowej, z którą zostanie skojarzone urządzenie.
WS05020030,SSID (Nazwa sieci)
WS05020040,To jest sieć Ad-hoc bez punktu dostępu.
WS05020060,Kanał
WS05030010,Wyszukiwanie sieci bezprzewodowych...
WS05040010,Dostępne sieci bezprzewodowe
WS05040020,Wybierz  identyfikator SSID (nazwę sieci), za pomocą którego chcesz się połączyć.
WS05040040,SSID (Nazwa sieci)
WS05040050,Kanał
WS05040060,Tryb bezprzewodowy
WS05040070,Sygnał
WS05040080,Punkt dostępu / Stacja bazowa
WS05040090,Sieć w trybie Ad-hoc
WS05040100,Jeżeli identyfikator SSID (identyfikator  bezprzewodowego punktu dostępu) nie pojawi się na liście lub jeśli jest ukryty, można go skonfigurować, klikając na przycisk „Zaawansowany”.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,UWAGA!
WS05060020,Ta sieć bezprzewodowa nie jest bezpieczna.
WS05060021,Nie korzysta ona z bezpiecznego uwierzytelniania i szyfrowania.
WS05060030,Czy chcesz kontynuować konfigurację?
WS05060040,SSID (Nazwa sieci):
WS06000010,Metoda uwierzytelniania i tryb szyfrowania
WS06000020,Skonfiguruj metodę uwierzytelniania i tryb szyfrowania.
WS06000030,Metoda uwierzytelniania
WS06000040,Tryb szyfrowania
WS06000050,Klucz sieci (hasło)
WS06000070,SSID (Nazwa sieci)
WS06000080,Metoda wewnętrznego uwierzytelniania
WS07000010,Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej
WS07000020,Kliknij przycisk Dalej, aby wysłać poniższe ustawienia do urządzenia
WS07000060,Tryb komunikacji
WS07000070,Tryb Infrastrukturalny
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (Nazwa sieci)
WS07000150,Automatyczny
WS07000190,Adres IP
WS07000200,Maska podsieci
WS07000210,Brama
WS07000220,Kanał
WS07000230,Metoda uwierzytelniania
WS07000240,Tryb szyfrowania
WS07000270,Zmień adres IP
WS07000280,Metoda wewnętrznego uwierzytelniania
WS08010010,Wysyłanie ustawień... Czekaj...
WS21000010,Uwierzytelnianie użytkownika
WS21000020,Skonfiguruj metodę uwierzytelniania i tryb szyfrowania
WS21000030,SSID (Nazwa sieci)
WS21000040,Uwierzytelnianie użytkownika
WS21000050,Identyfikator użytkownika
WS21000060,Hasło użytkownika
WS43000000,Konfiguracja klucza sieci
WS43000010,Wprowadź klucz bezpieczeństwa sieci (hasło) sprawdzony wcześniej.
WS43000020,Używany typ uwierzytelniania i szyfrowania bezprzewodowego zostanie wykryty automatycznie. Wystarczy wprowadzić klucz sieci (hasło).
WS44000010,Konfiguracja certyfikatu
WS44000020,Konfiguracja certyfikatu klienta i weryfikacja certyfikatu serwera.
WS44000030,SSID (Nazwa sieci)
WS44000040,Certyfikat klienta
WS44000050,Weryfikacja certyfikatu serwera
WS44000051,Brak weryfikacji
WS44000052,Certyfikat CA
WS44000053,Certyfikat CA i identyfikator serwera
WS44000060,Identyfikator serwera
WS46000010,Nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową nie było możliwe.
WS46000020,Sprawdź poniższe elementy i kliknij przycisk Spróbuj ponownie:
WS46000230,Nie można wykryć bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera. (TS-02)
WS46000240,- Odłącz zasilanie punktu dostępu bezprzewodowego/routera na 10 sekund i podłącz je ponownie.
WS46000250,- Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy/ router nie używa żadnych dodatkowych ustawień zabezpieczeń, np. filtrowania adresów MAC.
WS46000260,- Sprawdź, czy wybierasz prawidłowy identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz czy podany klucz sieciowy (hasło) jest poprawny.
WS46000270,- To urządzenie nie obsługuje trybu 5 GHz SSID/ESSID i należy korzystać z trybu 2,4 GHz SSID/ESSID. Upewnij się, że punkt dostępu/router działa w trybie 2,4 GHz lub trybie mieszanym 2,4 GHz/5 GHz.
WS46000280,Adres MAC:
WS46000330,Urządzenie nie może nawiązać połączenia z bezprzewodowym punktem dostępowym / routerem. (TS-03)
WS46000340,– Sprawdź, czy wybierasz prawidłowy identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz czy podany klucz sieciowy (hasło) jest poprawny.
WS46000350,- Jeśli nie masz tych informacji, poszukaj ich w dokumentacji dostarczonej z bezprzewodowym punktem dostępowym / routerem.
WS46000430,W bezprzewodowym punkcie dostępowym / routerze wykryto nieobsługiwaną metodę uwierzytelniania lub szyfrowania. (TS-04)
WS46000440,- Bezprzewodowy punkt dostępowy / router używa metody uwierzytelniania lub szyfrowania, której urządzenie nie obsługuje. Sprawdź, czy wybierasz prawidłowy identyfikator SSID (nazwę sieci).
WS46000530,Określony identyfikator SSID i klucz sieciowy (hasło) są niepoprawne. (TS-05)
WS46000540,- Sprawdź, czy wybierasz prawidłowy identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz czy podany klucz sieciowy (hasło) jest poprawny.
WS46000630,Podane informacje o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowej są niepoprawne. (TS-06)
WS46000640,- Sprawdź wybraną metodę uwierzytelniania / szyfrowania i upewnij się, że podany klucz sieciowy (hasło) jest poprawny.
WS51000010,Wykrywanie istniejących ustawień sieci bezprzewodowej
WS51000020,Nie można wykryć ustawień sieci bezprzewodowej.
WS51000030,Jeśli próbujesz podłączyć urządzenie  do sieci firmowej, potwierdź SSID (nazwa sieci) i klucz sieciowy (hasło), kontaktując się z administratorem sieci.
WS51000040,SSID (Nazwa sieci):
WS51000050,Czy chcesz podłączyć urządzenie do tej sieci bezprzewodowej?
WS51000060,Tak, chcę podłączyć to urządzenie do tej sieci bezprzewodowej.
WS51000070,Nie, chcę podłączyć to urządzenie do innej sieci bezprzewodowej.
WS98050010,Nieprawidłowy klucz sieci (hasło)
WS98050020,(Klucz WEP ASCII)
WS98050030,Wprowadzony klucz WEP (hasło) jest niepoprawny.
WS98050040,64(40)-bitowy klucz WEP: „Cześć”
WS98050050,128(104)-bitowy klucz WEP: „Bezprzewodowa”
WS98050060,Wprowadź od 5 do 13 znaków. Na przykład:
WS98060010,Nieprawidłowy klucz sieci (hasło)
WS98060020,(Klucz WEP w formacie szesnastkowym)
WS98060030,Wprowadzony klucz WEP (hasło) jest niepoprawny.
WS98060040,Wprowadź od 10 do 26 cyfr szesnastkowych. Na przykład:
WS98060050,64(40)-bitowy klucz WEP: „71f2234aba”
WS98060060,128(104)-bitowy klucz WEP: „71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
WS98070010,Konfiguracja nieukończona
WS98070020,Instalacja nie została ukończona.
WS98070030,Jeśli zamkniesz program instalacyjny, ustawienia bezprzewodowe urządzenia nie zostaną skonfigurowane.
WS98070040,Aby kontynuować pracę z programem instalacyjnym, kliknij przycisk Wznów.
WS98070050,Aby zakończyć działanie programu instalacyjnego, kliknij przycisk Zamknij.
WS98100010,Nieprawidłowy klucz sieci (hasło)
WS98100020,Klucz sieci (hasło) to ciąg 8–63 znaków ASCII.
WS98150010,Nieprawidłowy klucz sieci (hasło)
WS98150020,Wprowadzony klucz sieci (hasło) jest niepoprawny. Zależnie od stosowanej metody uwierzytelnienia, wprowadź 5 lub od 8 do 63 znaków.
WS98150030,Dalsze informacje zawiera tekst pomocy.
WS98160010,Błąd połączenia USB
WS98160020,Upewnij się, że do urządzenia podłączony jest kabel USB.
WS98160030,Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
WS99010010,OK
WS99010020,Anuluj
WS99010030,Zamknij
WS99010040,< Wstecz
WS99010050,Dalej >
WS99010060,Pomoc
WS99010070,Odśwież
WS99010090,Wznów
WS99010100,Zaawansowany
WS99010130,Gdzie można znaleźć nazwę SSID?
WS99010140,Gdzie można znaleźć klucz sieci (hasło)?
WS99010150,Ponów
WS99020100,System otwarty
WS99020110,Klucz współdzielony
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Brak
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,Brak
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
